{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["ENERGETSKI KALKULATOR","UPUTSTVO","SMERNICE PRI IZBORU MERA","O KALKULATORU","UNOS","KALKULATOR","USTEDA"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":62,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ENERGETSKI KALKULATOR","index":0,"n_rows":203,"n_cols":43,"rows_kept":203,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"ЕНЕРГЕТСКИ КАЛКУЛАТОР"]
[{"$nulls":4},"(процена уштеде применом мера енергетске санације за конкретно домаћинство)"]
["УПУТСТВО:","1)","У јарко-жутим пољима треба изабрати из падајуће листе;"]
[null,"2)","У бледо-жутим пољима треба унети вредност;"]
[null,"3) Поље \"Годишња потрошња енергента\" служи за усклађивање стварне и процењене потрошње енергије, на основу чега се добијају прецизнији подаци о очекиваним уштедама;"]
[null,"4) Попунити опште податке и податке који се односе на жељену меру или мере, а поља у окриву осталих мера оставити празна."]
[]
["ОПШТИ ПОДАЦИ:",null,"Општина:",{"$nulls":4},"Тип домаћинства:"]
[null,null,"Адреса:",{"$nulls":4},""]
[null,null,"Година изградње:",{"$nulls":4},"Површина стана/куће (m2):"]
[null,null,"Извор постојећег грејања:",{"$nulls":4},"Висина грејаног дела - чиста (m):"]
[null,null,"Цена енергента:",null,"ПРОВЕРА",null,null,"Тип постојећег система грејања:"]
[null,null,"Процена потрошње енергента:",0,"ПРОВЕРА",null,null,"QH,ND ( kWh/god )",null,""]
[null,null,"Годишња потрошња енергента (m3,t,kWh):",null,"ПРОВЕРА",null,null,"Енергетски разред постојећи:","",null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,"Врста регулације на грејним телима:",{"$nulls":4},"Енергетски разред нови:","",null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[]
["ЗАМЕНА СПОЉНИХ ПРОЗОРА И ВРАТА - МЕРА 1) из јавног позива"]
[null,null,"Вредност инвестиције (рсд):",{"$nulls":4},"Површина врата која се мењају:",{"$nulls":25},"Zgrade sa jednim stanom",null,"nove","postojeće","Zgrade sa više stanova",null,"nove","postojeće"]
[null,null,"Површина прозора који се мењају:",{"$nulls":4},"Материјал врата која се мењају:",{"$nulls":15},"Замена спољних прозора и врата;",{"$nulls":10},"QH,nd,rel","QH,nd","QH,nd",null,"QH,nd,rel","QH,nd","QH,nd"]
[null,null,"Заптивеност постојећих прозора:",{"$nulls":4},"Коефицијент  U (W/m2K) нових врата:",{"$nulls":15},"Постављања термичке изолације спољних зидова",{"$nulls":9},"Energ.razred","≤ [%]","≤ [kWh/(m2a)]","≤ [kWh/m2a)]","Energ.razred","≤ [%]","≤ [kWh/(m2a)]","≤ [kWh/m2a)]","Energ.razred"]
[null,null,"Тип прозора који се мењају:",{"$nulls":4},"Коефицијент  U (W/m2K) нових прозора:",{"$nulls":15},"Постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице",{"$nulls":8},1,"G","> 250","> 163",1880,"G","> 250",">150",1750,"G",1879.999998]
[null,null,"Врста постојећег застакљења:",{"$nulls":4},"Изложеност ветру:",{"$nulls":15},"Замене постојећег грејача простора ефикаснијим котлом на_гас",{"$nulls":8},2,"F",250,163,188.000001,"F",250,150,175.000001,"F"]
[null,"Годишња потрошња (дин.):",0,null,"Годишња уштеда (дин.):",0,null,"Период отплате (год.):",0,null,15," - ЖИВОТНИ ВЕК ПРОЗОРА",{"$nulls":11},"Замене постојећег грејача простора ефикаснијим котлом на биомасу",{"$nulls":8},3,"E",200,130,150.000001,"E",200,120,140.000001,"E"]
[null,"Проценат уштеде енергије:",0,null,"Годишња уштеда испоручене енергије(kWh.):",0,null,"Цена уштеде 1 kWh  (дин.):",0,{"$nulls":14},"Уградња топлотних пумпи",{"$nulls":8},4,"D",150,98,113.000001,"D",150,90,105.000001,"D"]
[{"$nulls":23},"Уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде",{"$nulls":8},5,"C",100,65,75.000001,"C",100,60,70.000001,"C"]
["ПОСТАВЉАЊЕ ТЕРМИЧКЕ ИЗОЛАЦИЈЕ – МЕРЕ 2) или 3) из Јавног позива",{"$nulls":22},"Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије",{"$nulls":8},6,"B",50,33,38.000001,"B",50,30,35.000001,"B"]
[null,null,"Вредност инвестиције (рсд):",{"$nulls":4},"Површина која се изолује ( м2 )",{"$nulls":24},7,"A",25,17,20.000001,"A",25,15,18.000001,"A"]
[null,null,"Врста конструкција:",{"$nulls":4},"Дебљина нове изолације (цм):",{"$nulls":15},"ДА",null,null,"дрвени",null,null,"ДОБРА","Отворен положај",null,8,"A+",15,10,12.000001,"A+",15,9,10.000001,"A+"]
[null,null,"Дебљина грађевинске конструкције (cm):",{"$nulls":4},"Коефицијент провођења топлоте ( W/mK) l=",{"$nulls":15},"НЕ",null,null,"челични ",null,null,"СРЕДЊА","Умерено заклоњен"]
[null,"Годишња потрошња (дин.):",0,null,"Годишња уштеда (дин.):",0,null,"Период отплате (год.):",0,null,30," - ЖИВОТНИ ВЕК ИЗОЛАЦИЈЕ",{"$nulls":17},"ЛОША","Веома заклоњен"]
[null,"Проценат уштеде енергије:",0,null,"Годишња уштеда испоручене енергије(kWh.):",0,null,"Цена уштеде 1 kWh  (дин.):",0,{"$nulls":13},"Слободностојећа зграда","Породична кућа",null,null,"једноструко застакљење"]
[{"$nulls":22},"Ламела","Двојна или кућа у низу",null,null,"двоструко застакљење ( два стакла у истом профилу )"]
["ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ ГРЕЈАЧА КОТЛОМ НА ГАС ИЛИ ПЕЛЕТ ИЛИ УГРАДЊА ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ – МЕРЕ 4) или 5) или 6) и/или 7) из Јавног позива",{"$nulls":21},"Солитер","Стан",null,null,"двоструко застакљење ( дупла крила )"]
[null,null,"Вредност инвестиције (рсд):",{"$nulls":4},"Степен корисности/SCOP:"]
[null,null,"Нови топлотни извор:",{"$nulls":4},"Постојећа цевна мрежа је изолована?",{"$nulls":15},"пре 1945",null,null,"дрвена"]
[null,null,"Цена новог енергента:",null,"",null,null,"Замена/уградња цевне мреже?",{"$nulls":15},"1946-1960",null,null,"метална"]
[{"$nulls":7},"Врши се уградња термостатских вентила или термостата?",{"$nulls":15},"1961-1970"]
[null,"Годишња потрошња (дин.):",0,null,"Годишња уштеда (дин.):",0,null,"Период отплате (год.):",0,null,15," - ЖИВОТНИ ВЕК КОТЛА/ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ",{"$nulls":11},"1971-1980",null,null,"Спољни зид"]
[null,"Проценат уштеде енергије:",0,null,"Годишња уштеда испоручене енергије(kWh.):",0,null,"Цена уштеде 1 kWh  (дин.):",0,{"$nulls":14},"1981-1990",null,null,"Под на тлу"]
[{"$nulls":23},"1991-2012",null,null,"Под изнад негрејаног простора"]
["УГРАДЊА СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА У ИНСТАЛАЦИЈУ ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ",{"$nulls":22},"после 2012",null,null,"Таваница испод негрејаног простора"]
[null,null,"Вредност инвестиције (рсд):",{"$nulls":4},"","",{"$nulls":17},"Кров изнад грејаног простора"]
[null,null,"Извор постојећег грејања ПТВ:",{"$nulls":4},"Укупна нето површина колектора (m2):"]
[null,null,"Цена постојећег енергента:",null,"ПРОВЕРА",null,null,"Степен корисности:",{"$nulls":15},"дрво"]
[null,null,"Број чланова домаћинства:",{"$nulls":20},"угаљ",null,null,"кров"]
[null,"Годишња потрошња (дин.):",0,null,"Годишња уштеда (дин.):",0,null,"Период отплате (год.):",0,null,15," - ЖИВОТНИ ВЕК СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА",{"$nulls":11},"течно гориво",null,null,"у простору окућнице"]
[null,"Проценат уштеде енергије:",0,null,"Годишња уштеда испоручене енергије(kWh.):",0,null,"Цена уштеде 1 kWh  (дин.):",0,{"$nulls":14},"електрична енергија"]
[{"$nulls":23},"гас",null,null,"Котао на гас"]
["УГРАДЊА СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ",{"$nulls":22},"пелет",null,null,"Котао на пелет"]
[null,null,"Вредност инвестиције (рсд):",{"$nulls":4},"","",{"$nulls":14},"топлотна пумпа",null,null,"Топлотна пумпа"]
[null,null,"Годишња потрошња електричне енергије:",null,"kWh",null,null,"Снага система соларних панела у пику (kWp ):",{"$nulls":15},"даљинско грејање"]
[null,null,"Просечна цена електичне енергије:",null,"дин./kWh",null,null,"Расположива годишња производња ( kWh ):",0]
[null,null,"Соларни панели се монтирају на:"]
[null,"Годишња потрошња (дин.):",0,null,"Годишња уштеда (дин.):",0,null,"Период отплате (год.):",0,null,15," - ЖИВОТНИ ВЕК СОЛАРНИХ ПАНЕЛА",{"$nulls":11},"централно грејање ( подстаница, котао за више домаћинстава и сл. )",{"$nulls":9},"РУЧНА"]
[null,"Проценат уштеде енергије:",0,null,"Годишња уштеда испоручене енергије(kWh.):",0,null,"Цена уштеде 1 kWh  (дин.):",0,{"$nulls":14},"етажно грејање ( котао само за предметно домаћинство и сл. )",{"$nulls":9},"АУТОМАТСКА"]
[{"$nulls":23},"локално грејање ( нема инсталације, пећи, ТА пећи, грејалице  у просторијама и сл. )"]
[]
[{"$nulls":23},"Ада"]
[{"$nulls":23},"Александровац"]
[{"$nulls":23},"Алексинац"]
[{"$nulls":23},"Алибунар"]
[{"$nulls":23},"Апатин"]
[{"$nulls":23},"Аранђеловац"]
[{"$nulls":23},"Ариље"]
[{"$nulls":23},"Бабушница"]
[{"$nulls":23},"Бајина Башта"]
[{"$nulls":23},"Барајево"]
[{"$nulls":23},"Баточина"]
[{"$nulls":23},"Бач"]
[{"$nulls":23},"Бачка Топола"]
[{"$nulls":23},"Бачки Петровац"]
[{"$nulls":23},"Бела Паланка"]
[{"$nulls":23},"Бела Црква"]
[{"$nulls":23},"Беочин"]
[{"$nulls":23},"Бечеј"]
[{"$nulls":23},"Блаце"]
[{"$nulls":23},"Богатић"]
[{"$nulls":23},"Бојник"]
[{"$nulls":23},"Бољевац"]
[{"$nulls":23},"Бор"]
[{"$nulls":23},"Босилеград"]
[{"$nulls":23},"Брус"]
[{"$nulls":23},"Бујановац"]
[{"$nulls":23},"Ваљево"]
[{"$nulls":23},"Варварин"]
[{"$nulls":23},"Велика Плана"]
[{"$nulls":23},"Велико Градиште"]
[{"$nulls":23},"Владимирци"]
[{"$nulls":23},"Владичин Хан"]
[{"$nulls":23},"Власотинце"]
[{"$nulls":23},"Вождовац"]
[{"$nulls":23},"Врање"]
[{"$nulls":23},"Врачар"]
[{"$nulls":23},"Врбас"]
[{"$nulls":23},"Врњачка Бања"]
[{"$nulls":23},"Вршац"]
[{"$nulls":23},"Гњилане"]
[{"$nulls":23},"Голубац"]
[{"$nulls":23},"Горњи Милановац"]
[{"$nulls":23},"Гроцка"]
[{"$nulls":23},"Деспотовац"]
[{"$nulls":23},"Димитровград"]
[{"$nulls":23},"Жабаљ"]
[{"$nulls":23},"Жабари"]
[{"$nulls":23},"Жагубица"]
[{"$nulls":23},"Житиште"]
[{"$nulls":23},"Житорађа"]
[{"$nulls":23},"Зајечар"]
[{"$nulls":23},"Звездара"]
[{"$nulls":23},"Земун"]
[{"$nulls":23},"Зрењанин"]
[{"$nulls":23},"Ивањица"]
[{"$nulls":23},"Инђија"]
[{"$nulls":23},"Ириг"]
[{"$nulls":23},"Кањижа"]
[{"$nulls":23},"Кикинда"]
[{"$nulls":23},"Кладово"]
[{"$nulls":23},"Кнић"]
[{"$nulls":23},"Књажевац"]
[{"$nulls":23},"Ковачица"]
[{"$nulls":23},"Ковин"]
[{"$nulls":23},"Косјерић"]
[{"$nulls":23},"Косовска Митровица"]
[{"$nulls":23},"Коцељева"]
[{"$nulls":23},"Крагујевац"]
[{"$nulls":23},"Краљево"]
[{"$nulls":23},"Крупањ"]
[{"$nulls":23},"Крушевац"]
[{"$nulls":23},"Кула"]
[{"$nulls":23},"Куршумлија"]
[{"$nulls":23},"Кучево"]
[{"$nulls":23},"Лазаревац"]
[{"$nulls":23},"Лајковац"]
[{"$nulls":23},"Лапово"]
[{"$nulls":23},"Лебане"]
[{"$nulls":23},"Лесковац"]
[{"$nulls":23},"Лозница"]
[{"$nulls":23},"Лучани"]
[{"$nulls":23},"Љубовија"]
[{"$nulls":23},"Мајданпек"]
[{"$nulls":23},"Мали Зворник"]
[{"$nulls":23},"Мали Иђош"]
[{"$nulls":23},"Мало Црниће"]
[{"$nulls":23},"Медвеђа"]
[{"$nulls":23},"Мерошина"]
[{"$nulls":23},"Мионица"]
[{"$nulls":23},"Младеновац"]
[{"$nulls":23},"Неготин"]
[{"$nulls":23},"Ниш"]
[{"$nulls":23},"Нова Варош"]
[{"$nulls":23},"Нова Црња"]
[{"$nulls":23},"Нови Београд"]
[{"$nulls":23},"Нови Бечеј"]
[{"$nulls":23},"Нови Кнежевац"]
[{"$nulls":23},"Нови Пазар"]
[{"$nulls":23},"Нови Сад"]
[{"$nulls":23},"Обреновац"]
[{"$nulls":23},"Опово"]
[{"$nulls":23},"Оџаци"]
[{"$nulls":23},"Палилула"]
[{"$nulls":23},"Панчево"]
[{"$nulls":23},"Параћин"]
[{"$nulls":23},"Петровац на Млави"]
[{"$nulls":23},"Пећинци"]
[{"$nulls":23},"Пирот"]
[{"$nulls":23},"Пландиште"]
[{"$nulls":23},"Пожаревац"]
[{"$nulls":23},"Пожега"]
[{"$nulls":23},"Прешево"]
[{"$nulls":23},"Прибој"]
[{"$nulls":23},"Пријепоље"]
[{"$nulls":23},"Прокупље"]
[{"$nulls":23},"Раковица"]
[{"$nulls":23},"Рача"]
[{"$nulls":23},"Рашка"]
[{"$nulls":23},"Савски Венац"]
[{"$nulls":23},"Свилајнац"]
[{"$nulls":23},"Сента"]
[{"$nulls":23},"Сечањ"]
[{"$nulls":23},"Смедерево"]
[{"$nulls":23},"Смедеревска Паланка"]
[{"$nulls":23},"Сокобања"]
[{"$nulls":23},"Сомбор"]
[{"$nulls":23},"Србобран"]
[{"$nulls":23},"Сремска Митровица"]
[{"$nulls":23},"Сремски Карловци"]
[{"$nulls":23},"Стара Пазова"]
[{"$nulls":23},"Стари Град"]
[{"$nulls":23},"Суботица"]
[{"$nulls":23},"Сурчин"]
[{"$nulls":23},"Темерин"]
[{"$nulls":23},"Тител"]
[{"$nulls":23},"Топола"]
[{"$nulls":23},"Трговиште"]
[{"$nulls":23},"Трстеник"]
[{"$nulls":23},"Тутин"]
[{"$nulls":23},"Ћуприја"]
[{"$nulls":23},"Ужице"]
[{"$nulls":23},"Чајетина"]
[{"$nulls":23},"Чачак"]
[{"$nulls":23},"Чока"]
[{"$nulls":23},"Шабац"]
[{"$nulls":23},"Шид"]

{"sheet":"UPUTSTVO","index":1,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["УПУТСТВО:"]
[null,null,"1. Попуњавати само жута поља:",{"$nulls":4}," - изабрати из падајуће листе,"]
[{"$nulls":7}," - унети вредност"]
[null,null,"2. Битније напомене су увек видљиве, остале се појављују када се курсором дође изнад поља са напоменом."]
[null,null,"3. У напоменама су дате орјентационе вредности за величине које се уносе."]
[null,null,"4. У поље \"Површина стана/куће\" уноси се вредност стамбене површине која се користи као основица при "]
[null,null,"    одређивању дажбина (порез, ел.енергија, инфостан и сл. ). На основу ове површине процењују се "]
[null,null,"    постојећи и нови енергетски разред."]
[null,null,"5. Корекција потрошње горива:"]
[null,null,"     - програм врши процену годишње потрошња коришћеног енергента када су унети сви \"ОПШТИ ПОДАЦИ\","]
[null,null,"       која се појављује у пољу D13 - \"Процена потрошње енергента\"."]
[null,null,"     - ако се та процењена потрошња не поклапа са стварном годишњом потрошњом потребно је извршити корекцију "]
[null,null,"       ради добијања прецизнијих података о уштедама."]
[null,null,"     - корекција се врши у пољу  D14 (\"Годишња потрошња енергента\") уношењем потрошње у јединици која зависи од врсте енергента "]
[null,null,"       а која ће се после уноса врсте енергента појавити у пољу E14."]
[null,null,"     - на овај начин се добијају прецизнији подаци о очекиваним уштедама."]

{"sheet":"SMERNICE PRI IZBORU MERA","index":2,"n_rows":74,"n_cols":3,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"КЉУЧНЕ ВРЕДНОСТИ КОЈЕ ОДЛУЧУЈУ ВРСТУ МЕРЕ КОЈУ ТРЕБА ПРИМЕНИТИ:"]
[null," - ","ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ,"]
[null," - ","ЦЕНА ЕНЕРГЕНТА,"]
[null," - ","ГОДИШЊА УШТЕДА ЕНЕРГИЈЕ И НОВЦА,"]
[null," - ","ПЕРИОД ОТПЛАТЕ,"]
[null," - ","ЖИВОТНИ ВЕК МЕРЕ – ТРАЈНОСТ,"]
[null," - ","ПЛАЋЕНА ВРЕДНОСТ УШТЕДЕ kWh."]
[]
[null,"МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ДЕЛИМО НА "]
[null,"a)","ПОБОЉШАЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, "]
[null,"б)","ПОБОЉШАЊЕ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА И "]
[null,"в)","УПОТРЕБУ СУНЧЕВЕ ЕНЕРГИЈЕ"]
[]
[null,"НА ОСНОВУ ИСКУСТАВА И ДОСАДАШЊИХ ПОДАТАКА МОЖЕМО ДА СУГЕРИШЕМО РЕДОСЛЕД ПРИМЕНЕ МЕРА:"]
[null,1,"ИЗОЛАЦИЈА ФАСАДЕ И КРОВА"]
[null,2,"ЗАМЕНА ПРОЗОРА"]
[null,3,"ПОБОЉШАЊЕ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА"]
[null,4,"УГРАДЊА ФОТОНАПОНСКИХ ПАНЕЛА И СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА"]
[]
[null,"ТЕРМИЧКИ ОМОТАЧ – ПОВРШИНА УНУТАР КОЈЕ ЈЕ ГРЕЈАНИ СТАМБЕНИ ДЕО. У ПРИНЦИПУ ОБЈЕКТИ БИ ТРЕБАЛО ДА СУ КОНЦИПИРАНИ "]
[null,"ТАКО ДА СУ МАЊЕ НЕГРЕЈАНЕ ПРОСТОРИЈЕ КАО ШТО СУ ОСТАВЕ И ТОАЛЕТИ УНУТАР ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, А ВЕЋЕ НЕГРЕЈАНЕ "]
[null,"ПРОСТОРИЈЕ КАО ГАРАЖЕ И НЕГРЕЈАНИ ТАВАН ИЗВАН ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА. Грубо говорећи то је површина кроз коју нам „бежи“ топлота. "]
[null,"Поред овога битно је рећи да добар део топлоте губимо ваздухом који излази напоље кроз процепе прозора и сл. при вентилирању, "]
[null,"када у објекат улази хладан ваздух на чије загревање се троши топлота. Удео ових вентилационих губитака у укупним губицима "]
[null,"топлоте је за неизоловане објекте реда величине 30% док код добро изолованих објеката расте до 50%. Треба разумети да је свеж ваздух "]
[null,"неопходан за квалитетан живот па на овај губитак морамо да рачунамо."]
[null,"Ако је фасада неизолована, и ако не посотоје делови објекта који се не користе, постављањем изолације може да се очекује "]
[null,"уштада око 25% енергије тј. енергента. Слично је и са изолацијом крова. Изолацијом ка негрејаном тавану очекује се нешто мања уштеда. "]
[null,"Изолацијом пода на тлу или пода изнад негрејаног подрума може се уштедети до 15%. Заменом дотрајалих прозора са лошом заптивеношћу "]
[null,"може се очекивати уштеда до 20%."]
[]
[null,"Коефицијент пролаза топлоте за неизоловани зид од цигле или гитер блока је реда величине 1,5 W/m2K. Када се на тај зид постави 10 цм изолације "]
[null,"коефицијент пада на цца 0,3 W/m2K. Тада ћемо губити 5 пута мање топлоте кроз фасаду. Ипак зато што топлоту губимо и кроз кров, под и прозоре, "]
[null,"као и на загревање свежег ваздуха, укупна уштеда неће пасти на 1/5 већ може бити до 25%."]
[]
[null,"Наравно све ове вредности су оквирне, зависе од конкретног случаја и израдом елабората енергетске ефикасности могу се доста прецизније "]
[null,"предвидети очекиване уштеде."]
[null,"Систем који се најчешће користи при изолацији постојећих објеката је контактна фасада. Најчешће коришћене изолације су "]
[null,"минералне вуне (камена и стаклена), стиропор (EPS),стиродур (XPS), полиуретан (PUR). Неопходно је мислити о следећим карактеристикама изолације:"]
[null," - ","Горивост"]
[null," - ","Отпорност на влагу и мраз"]
[null," - ","Паропропусност"]
[null," - ","Чврстоћу"]
[null," - ","Трајност"]
[null,"Наша препорука је коришћење камене вуне због тога што даје најбоље резултате када причамо о горњим особинама."]
[null,"Изолација крова или таванице се ради на другачији начин али горња разматрања, осим што је минимална дебљина изолације 20 цм, важе и у овом случају."]
[null,"У јавном позиву је прописана минимална дебљина изолације, али треба рећи да оптимална дебљина изолације може бити већа, и та одлука би требала "]
[null,"да произађе из елабората енергетске ефикасности при чијој изради је могуће упоредити ефекте различитих дебљина изолације. Генерална препорука је "]
[null,"да се фасада изводи са 12-15 цм изолације а да се кров изводи са 20-25 цм изолације."]
[]
[null,"Када причамо о прозорима, ситуација је мало сложенија јер су у игри и горе поменути вентилациони губици. Треба истаћи да ће нови прозори "]
[null,"имати 2 до 3 пута бољи коефицијент пролаза топлоте у односу на старе прозоре. Ако су постојећи прозори лоше заптивени, много већа уштеда "]
[null,"се очекује због смањења вентилационих губитака."]
[]
[null,"ПОБОЉШАЊЕ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА"]
[null,"Када је завршена санација термичког омотача препорука је да се приступи побољшању система грејања, при чему је цена енергента кључни фактор."]
[null,"При томе треба имати у виду да досадашња динамична промена цена енергената на тржишту указује на смањену моћ предвиђања кретања цена,"]
[null,"и из поменутог разлога не може се дати препорука за избор мере за побољшање техничког система грејања."]
[null,"Препорука која се може дати је пажљиво одмеравање цене енергента, цене инвестиције и животног века опреме."]
[null,"Када су у питању топлотне пумпе треба размислити о  примени топлотних пумпи типа \"ваздух-ваздух\" у виду више појединачних \"сплит\" уређаја због најниже "]
[null,"инвестиционе цене и повољног коефицијента грејања."]
[null,"Када су у питању котлови на гас треба размотрити примену кондензационих котлова. "]
[null,"Код котлова на пелет обратити пажњу на начина убацивања пелета у ложиште да би се избегли проблеми који се могу јавити са различитим врстама пелета. "]
[]
[null,"УГРАДЊА СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ"]
[null,"Код уградње соларних колектора кључни параметар је количина топле воде која се користи - што је већа потрошња топле воде брже се исплати ова инвестиција."]
[null,"На потрошњу топле воде утичу битно број чланова домаћинства заједно са навикама у потрошњи."]
[null,"Потребно је добро проценити потрошњу и према томе димензионисати површину соларних колектора."]
[]
[null,"УГРАДЊА СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ"]
[null,"Код уградње соларних панела кључни параметар је годишња потрошња електричне енергије према којој треба димензионисати снагу (површину) система панела."]
[null,"Предимензионирани систем соларних панела производиће више од годишње потрошње електричне енергије и тај вишак, према важећој регулативи, "]
[null,"не може бити искоришћен."]

{"sheet":"O KALKULATORU","index":3,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["24.09.18"," -верзија"]
[]
["УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:"]
[null,null,"Енергетски калкулатор служи брзој процени уштеде за конкретно домаћинство и конкретну меру енергетске санације."]
[null,null,"Енергетски калкулатор даје процену периода отплате инвестиције, годишње уштеде енергије и новца и цену уштеде 1 kWh,"]
[null,null,"тако да грађани на основу ових економских параметара могу да одлуче коју меру енергетске санације да примене."]
[null,null,"За детаљнији прорачун препорука грађанима је да се обрате лиценцираном инжењеру енергетске ефикасности ради "]
[null,null,"израде елабората енергетске ефикасности. "]
[]
["СПЕЦИФИЧНОСТИ КАЛКУЛАТОРА:"]
[null,1,"При процени уштеда остварених енергетском санацијом коришћене су одредбе:"]
[null,null," - Правилника о енергетској ефикасности зграда, на основу броја степен-дана за период 1991-2020 (подаци РХМЗ), "]
[null,null,"   за одговарајуће најближе географско место за које постоји податак;"]
[null,null," - Правилника о методологији за прорачун уштеда енергије које су резултат спроведених мера енергетске ефикасности;"]
[null,null," - Правилника о факторима конверзије финалне енергије у примарну и факторима емисије CO2;"]
[null,2,"Узет је у обзир прекид грејања коефицијентом у вредности од 0.85"]
[null,3,"Нису узети у обзир добици топлоте од људи, ел.уређаја и сунца"]
[null,4,"За прецизнији избор параметара и специјалне случајеве који нису покривени овим калкулатором обратити се меилом "]
[null,null,"на адресу javnipoziv.surce@mre.gov.rs са напоменом \" за технички део ПИУ тима\";"]
[null,5,"За случај примене више мера извршен је прво прорачун уштеде потребне енергије за санацију омотача и потом са "]
[null,null,"новодобијеном потребном енергијом врши се прорачун уштеде испоручене и примарне енергије;"]
[null,6,"Уштеда при замени котла и уградњи топлотне пумпе рачуна се са специфичном потребном енергијом SHD као улазним "]
[null,null,"податком преузетим из националне типологије и Табеле 13 Правилника о уштедама;"]
[null,7,"Рачун уштеде испоручене и примарне енергије као и новчана уштеда при замени начина грејања "]
[null,null,"одређује се као разлика вредности са постојећим и вредности са новим енергентом;"]
[null,8,"Уношење прецизних актуелних цена енергената је битно за добијање квалитетних економских показатеља."]

{"sheet":"UNOS","index":4,"n_rows":600,"n_cols":16,"rows_kept":600,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[115,0,115,3],[11,13,11,14],[121,10,121,11],[1,11,1,29],[2,11,2,29],[3,11,3,29],[4,11,4,29],[41,6,42,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"ГРЕШКЕ:"]
[null,"ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОЈ ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ КУЋЕ/СТАНА",{"$nulls":9},"-     -АДРЕСА ?-     -КРАЈЊИ КОРИСНИК ?-     -ИЗВОЂАЧ ?-     --     -ИЗБОР МЕРА ?-     --     --     --     --     --     --     --     --     -ТИП ДОМАЋИНСТВА ?"]
[null,"Број:",{"$nulls":4},"Крајњи корисник:",null,null,null,"","ГОДИНА ИЗГРАДЊЕ ?-     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     -"]
[null,"Датум:",{"$nulls":4},"Извођач-директни корисник:",null,null,null,"АДРЕСА ?","-     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     --     -"]
[null,"Општина:",0,{"$nulls":7},"КРАЈЊИ КОРИСНИК ?","-     --     -БРОЈ ЧЛАНОВА ДОМАЋИНСТВА ?-     --     --     --     --     --     --     --     --     --     -"]
[null,"Адреса:",{"$nulls":8},"ИЗВОЂАЧ ?"]
[]
[null,"Пријављена мера/мере/пакет мера:"]
[null,null,"Појединачна мера/мере",{"$nulls":7},true,1,""]
[null,null,"Основни пакет мера",{"$nulls":7},false,0]
[null,null,"Стандардни пакет мера",{"$nulls":7},false,0]
[null,null,"Напредни пакет мера",{"$nulls":7},false,0]
[null,"Заокружити сваку од пријављених мера:"]
[null,null,"1.      Замена спољних прозора и врата;",{"$nulls":7},false,0,"ИЗБОР МЕРА ?"]
[null,null,"2.      Постављања термичке изолације спољних зидова",{"$nulls":7},false,0,""]
[null,null,"3.      Постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице",{"$nulls":7},false,0,""]
[null,null,"4.      Замене постојећег грејача простора ефикаснијим котлом на_гас",{"$nulls":7},false,0,""]
[null,null,"5.      Замене постојећег грејача простора ефикаснијим котлом на биомасу",{"$nulls":7},false,0,""]
[null,null,"6.      Уградња топлотних пумпи",{"$nulls":7},false,0]
[null,null,"7.      Замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора",{"$nulls":7},false,0,""]
[null,null,"8.      Уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде",{"$nulls":7},false,0]
[null,null,"9.      Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије",{"$nulls":7},false,0]
[{"$nulls":10},false,0,""]
[null,"Домаћинство је:"]
[null,null,"Породична кућа",{"$nulls":7},false,0,"ТИП ДОМАЋИНСТВА ?"]
[null,null,"Двојна или кућа у низу",{"$nulls":7},false,0]
[null,null,"Стан",{"$nulls":7},false,0]
[null,null,"Број чланова домаћинства:",0,{"$nulls":8},"БРОЈ ЧЛАНОВА ДОМАЋИНСТВА ?"]
[null,"година изградње:"]
[null,null,"пре 1945",{"$nulls":7},false,0,"ГОДИНА ИЗГРАДЊЕ ?"]
[null,null,"1946-1960",{"$nulls":7},false,0]
[null,null,"1961-1970",{"$nulls":7},false,0]
[null,null,"1971-1980",{"$nulls":7},false,0]
[null,null,"1981-1990",{"$nulls":7},false,0]
[null,null,"1991-2012",{"$nulls":7},false,0]
[null,null,"после 2012",{"$nulls":7},false,0]
[null,null,"није могуће утврдити",{"$nulls":7},false,0]
[{"$nulls":5},0,"m2",{"$nulls":5},""]
[null,"Висина грејаног дела (чиста):",null,null,null,0,"m",{"$nulls":5},""]
[]
[]
[{"$nulls":4},"јединица",null,"Топлотна моћ јед. мере у kJ, kWh",null,"потрошња","потрошња"]
[null,"Извор постојећег грејања:",null,null,"мере","цена у дин.",null,null," po kWh","/god",{"$nulls":5},"цена у дин."]
[null,null,"дрво",null,"m3  (pm)",0,8445600,"kJ/m3",0.00042625745950554135,"",false,0,"",null,null,7000]
[null,null,"угаљ",null,"t",0,17886000,"kJ/t",0.0002012747400201275,"",false,0,null,null,null,22000]
[null,null,"течно гориво",null,"kg",0,41200,"kJ/kg",0.08737864077669903,"",false,0,null,null,null,90]
[null,null,"електрична енергија",null,"kWh",0,1,"kWh/kWh",1,"",false,0,null,null,null,10]
[null,null,"гас",null,"m3",0,33500,"kJ/m3",0.10746268656716418,"",false,0,null,null,null,42.132]
[null,null,"пелет",null,"t",0,18000000,"kJ/t",0.0002,"",false,0,null,null,null,33000]
[null,null,"топлотна пумпа",null,"kWh",0,1,"kWh/kWh",1,"",false,0,null,null,null,5]
[null,null,"даљинско грејање",null,"kWh",0,1,"kWh/kWh",1,"",false,0,"",null,null,8.06]
[null,"Просечна годишња потрошња горива за грејање (kg,t,m3,динара):"]
[]
[null,"Тип постојећег система грејања:"]
[null,null,"централно грејање ( подстаница, котао за више домаћинстава и сл. )",{"$nulls":7},false,0,""]
[null,null,"етажно грејање ( котао само за предметно домаћинство и сл. )",{"$nulls":7},false,0]
[null,null,"локално грејање ( нема инсталације, пећи, ТА пећи, грејалице  у просторијама и сл. )",{"$nulls":7},false,0]
[1,"ЗАМЕНА СПОЉНИХ ПРОЗОРА И ВРАТА - МЕРА 1) из јавног позива"]
[null,"Предмет енергетске санације:"]
[null,"Површина прозора који се мењају:",null,null,null,0,"m2","",{"$nulls":4},""]
[null,"Тип прозора који се мењају:"]
[null,null,"дрвени",{"$nulls":7},false,0,""]
[null,null,"челични ",{"$nulls":7},false,0]
[null,"Стакло:"]
[null,null,"једноструко застакљење",{"$nulls":7},false]
[null,null,"двоструко застакљење ( два стакла у истом профилу )",{"$nulls":7},false]
[null,null,"двоструко застакљење ( дупла крила )",{"$nulls":7},false]
[{"$nulls":12},""]
[null,"Површина врата која се мењају:",null,null,null,0,"m2","",{"$nulls":4},""]
[null,"Материјал врата која се мењају:"]
[null,null,"дрвена",{"$nulls":7},false,0,""]
[null,null,"метална",{"$nulls":7},false,0]
[null,"Вредност инвестиције (рсд):",0,null,null,"Подаци о новим прозорима:",{"$nulls":6},""]
[null,"Нови прозори:",null,null,"Ug=",null,"W/m2K"]
[null,"Произвођач:",null,null,"Uf=",null,"W/m2K"]
[null,"Тип:",null,null,"ffr=",0.25," - фактор рама"]
[null,"Коефицијент провођења топлоте U=",0,"W/m2K","y=",0.04," - фактор топлотног моста",{"$nulls":5},""]
[null,"Новa врата:",null,null,"Ag=",0," - укупна површина стакла свих прозора"]
[null,"Произвођач:",null,null,"Af=",0," - укупна површина рама свих прозора"]
[null,"Тип:",null,null,"l=",0," - укупна дужина споја рам-стакло свих прозора"]
[null,"Коефицијент провођења топлоте U=",0,"W/m2K","Uw=",{"$error":"#DIV/0!"},"W/m2K- рачунска вредност коефицијента пролаза топлоте",{"$nulls":5},""]
["Годишња потрошња (дин.):",0,null,null,"Годишња уштеда (дин.):",0,null,null,"Период отплате (год.):",{"$error":"#DIV/0!"}]
[2,"ПОСТАВЉАЊЕ ТЕРМИЧКЕ ИЗОЛАЦИЈЕ – МЕРЕ 2) и 3) из Јавног позива",{"$nulls":10}," "]
[null,"Састав конструкције која се изолује ( уписати у табели дебљину слоја у cm ):"]
[null,null,null,"конструкција:",1,2,3,4,5]
[{"$nulls":4},"Спољни зид","Под на тлу","Под изнад негрејаног простора","Таваница испод негрејаног простора","Кров изнад грејаног простора",null,"l (W/mK)","1/l (mK/W)"]
[null,null,null,"бетон",0,0,0,0,0,null,2.33,0.4291845493562232]
[null,null,null,"цигла",0,0,0,0,0,null,0.64,1.5625]
[null,null,null,"гитер блок",0,0,0,0,0,null,0.35,2.857142857142857]
[null,null,null,"бетонски блок",0,0,0,0,0,null,0.56,1.7857142857142856]
[null,null,null,"Зорка термо-блок",0,0,0,0,0,null,0.24,4.166666666666667]
[null,null,null,"Ytong",0,0,0,0,0,null,0.18,5.555555555555555]
[null,null,null,"Сипорекс",0,0,0,0,0,null,0.29,3.4482758620689657]
[null,null,null,"Ваздушни слој",0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,null,null,"Камена облога",0,0,0,0,0,null,3,0.3333333333333333]
[null,null,null,"малтер",0,0,0,0,0,null,0.87,1.1494252873563218]
[null,null,null,"ЛМТ",0,0,0,0,0,null,0.62,1.6129032258064517]
[null,null,null,"каратаван",0,0,0,0,0,null,0.78,1.282051282051282]
[null,null,null,"испуна (_____________)",0,0,0,0,0,null,0.1,10]
[null,null,null,"плочице",0,0,0,0,0,null,1.28,0.78125]
[null,null,null,"паркет",0,0,0,0,0,null,0.21,4.761904761904762]
[null,null,null,"ламинат",0,0,0,0,0,null,0.14,7.142857142857142]
[null,null,null,"бродски под",0,0,0,0,0,null,0.14,7.142857142857142]
[null,null,null,"кошуљица",0,0,0,0,0,null,1.4,0.7142857142857143]
[null,null,null,"цреп",0,0,0,0,0,null,0.99,1.0101010101010102]
[null,null,null,"лим",0,0,0,0,0,null,53.5,0.018691588785046728]
[null,null,null,"летве",0,0,0,0,0,null,0.14,7.142857142857142]
[null,null,null,"рогови",0,0,0,0,0,null,0.14,7.142857142857142]
[null,null,null,"хидроизолација",0,0,0,0,0,null,0.19,5.2631578947368425]
[null,null,null,"гипс-картон плоча",0,0,0,0,0,null,0.21,4.761904761904762]
[null,null,null,"постојећа изолација - стиропор  (EPS)",0,0,0,0,0,null,0.041,24.390243902439025]
[null,null,null,"постојећа изолација - стиродур (XPS)",0,0,0,0,0,null,0.036,27.77777777777778]
[null,null,null,"постојећа изолација - минерална вуна",0,0,0,0,0,null,0.041,24.390243902439025]
[null,null,null,"Друго (_____________)",0,0,0,0,0,null,null,0]
[null,null,null,"Друго (_____________)",0,0,0,0,0,null,null,0]
["ако није могуће утврдити уписати укупну дебљину конструкције",null,null,null,"","","","","",null,0.55,1.8181818181818181]
[{"$nulls":4},"","","","",""]
[null,null,null,"вредност инвестиције (рсд):",0,0,0,0,0,null,null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,"површина која се изолује ( м2 )",0,0,0,0,0,null,null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,"дебљина нове изолације (цм):","","","","","",null,null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,"Коефицијент провођења топлоте ( W/mK) l=","","","","","",null,null,null,"",null,null,""]
[null,null,null,"Произвођач:",{"$nulls":6},"ИНВЕСТИЦИЈА:"]
[null,null,null,"Тип:",{"$nulls":6},"ЗИД","КРОВ"]
["Годишња потрошња (дин.):",0,null,null,"Годишња уштеда (дин.):",0,null,null,"Период отплате (год.):",{"$error":"#DIV/0!"},0,0]
[3,"ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ ГРЕЈАЧА КОТЛОМ НА ГАС ИЛИ ПЕЛЕТ ИЛИ УГРАДЊА ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ"]
[null,"  - МЕРЕ 4), 5) или 6) из Јавног позива       "]
[null,"вредност инвестиције (рсд):",0,{"$nulls":9},""]
[null,"Нови котао/топлотна пумпа:"]
[null,"Произвођач:"]
[null,"Тип:",{"$nulls":13},"Тип топлотне пумпе:"]
[null,"Снага:",16,"kW",{"$nulls":8},"",null,null,"ваздух-ваздух"]
[null,"Степен корисности:",0,"%",{"$nulls":8},"",null,null,"ваздух-вода"]
[null,"SCOP:","",{"$nulls":9},"",null,null,"вода-вода"]
[null,"Тип топлотне пумпе:",{"$nulls":10},"",null,null,"земља-вода"]
[4,"замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора"]
[null,"постојећа инсталација:"]
[null,"тип грејања:","двоцевно",{"$nulls":7},"двоцевно"]
[null,null,"нема инсталације ( код уградње топлотних пумпи и локалног грејања пећима )",{"$nulls":7},false]
[null,null,"двоцевно",{"$nulls":7},true]
[null,null,"једноцевно",{"$nulls":7},false]
[null,null,"подно",{"$nulls":7},false]
[null,"ако је цевна мрежа вођена кроз негрејани простор да ли је изолована?",{"$nulls":8},false]
[{"$nulls":10},false]
[null,"информација о начину регулације:",{"$nulls":8},"аутоматска централна"]
[null,null,"ручна",{"$nulls":7},false]
[null,null,"аутоматска централна ( термостат на централном извору топлоте... )",{"$nulls":7},true]
[null,null,"аутоматска локална ( термостат на радијатору, пећи, грејалици, клима уређају... )",{"$nulls":7},false]
[null,"Нова инсталација:"]
[null,"вредност инвестиције (рсд):",{"$nulls":10},""]
[null,"тип грејања:",{"$nulls":8},""]
[null,null,"двоцевно",{"$nulls":7},false]
[null,null,"једноцевно",{"$nulls":7},false]
[null,null,"подно",{"$nulls":7},false]
[null,"ако је цевна мрежа вођена кроз негрејани простор да ли је изолована?",{"$nulls":8},true]
[null,"информација о начину регулације:",{"$nulls":8},false]
[]
[{"$nulls":10},"аутоматска централна"]
[null,null,"аутоматска централна ( термостат на централном извору топлоте... )",{"$nulls":7},true]
[null,null,"аутоматска локална ( термостат на радијатору, пећи, грејалици, клима уређају... )",{"$nulls":7},false]
["Годишња потрошња (дин.):",0,null,null,"Годишња уштеда (дин.):",0,null,null,"Период отплате (год.):",{"$error":"#DIV/0!"}]
[5,"уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде"]
[null,"извор постојећег грејања ПТВ:"]
[null,null,"дрво",{"$nulls":7},false,0,""]
[null,null,"угаљ",{"$nulls":7},false,0]
[null,null,"течно гориво",{"$nulls":7},false,0]
[null,null,"електрична енергија",{"$nulls":7},false,0]
[null,null,"гас",{"$nulls":7},false,0]
[null,null,"топлотна пумпа",{"$nulls":7},false,0]
[null,null,"даљинско грејање",{"$nulls":7},false,0]
[null,"укупна снага постојећег грејача за ПТВ:",{"$nulls":4},"kW"]
[null,"запремина резервоара за ПТВ:",{"$nulls":4},"lit."]
[null,"година уградње:"]
[null,"вредност инвестиције (рсд):",0,{"$nulls":9},""]
[null,"Соларни колектори:"]
[null,"Произвођач:"]
[null,"Тип:"]
[null,"Укупна нето површина колектора:",0,"m2",{"$nulls":8},""]
[null,"Степен корисности:",0,"%",{"$nulls":8},""]
["Годишња потрошња (дин.):",0,null,null,"Годишња уштеда (дин.):",0,null,null,"Период отплате (год.):",{"$error":"#DIV/0!"}]
[6,"уградња соларних панела за производњу електричне енергије",{"$nulls":10},""]
[null,17.2," - одобрена електрична снага од стране електродистибуције ( kW )",{"$nulls":9},""]
[null,"Годишња потрошња електричне енергије:",0,"kWh",{"$nulls":8},""]
[null,"Соларни панели се монтирају на:"]
[null,null,"кров",{"$nulls":7},false,0,""]
[null,null,"у простору окућнице",{"$nulls":7},false,0]
[null,"вредност инвестиције :",0,"(рсд)",{"$nulls":8},""]
[null,"Произвођач:"]
[{"$nulls":12},""]
[null,"Снага система панела у пику:",0,"kWp",{"$nulls":8},""]
[null,"Референтна област-округ:",{"$error":"#N/A"},{"$nulls":9},""]
["Годишња потрошња (дин.):",0,null,null,"Годишња уштеда (дин.):",0,null,null,"Период отплате (год.):",{"$error":"#DIV/0!"}]
[]
[]
[null,"НАПОМЕНЕ:"]
{"$rows_empty":205}
["ТАБЕЛА СТЕПЕН ДАНА У ГРЕЈНОМ ПЕРИОДУ И НАДМОРСКЕ ВИСИНЕ ПО ОПШТИНАМА"]
[0,"ОПШТИНА","надморска","реф.место","надморска","HDD","ОБЛАСТ-ОКРУГ"]
[0,"Ада",80,"Кикинда",78,2644.2,"Севернобанатска"]
[66,"Александровац",370,"Крушевац",163,2588.6,"Расинска"]
[18,"Алексинац",168,"Ниш",195,2476.7,"Нишавска"]
[80,"Алибунар",71,"Банатски Карловац",89,2596.4,"Јужнобанатска"]
[12,"Апатин",82,"Сомбор",90,2686.2,"Западнобачка"]
[72,"Аранђеловац",257,"Смедеревска Паланка",125,2554.6,"Шумадијска"]
[33,"Ариље",350,"Пожега",315,3062,"Златиборска"]
[20,"Бабушница",470,"Пирот",367,2613.1,"Пиротска"]
[123,"Бајина Башта",257,"Љубовија",174,2627.9,"Златиборска"]
[67,"Барајево",260,"Београд",117,2299,"Београдски"]
[107,"Баточина",111,"Крагујевац",173,2530.9,"Шумадијска"]
[127,"Бач",83,"Нови Сад",80,2604.2,"Јужнобачка"]
[19,"Бачка Топола",102,"Сомбор",90,2686.2,"Севернобачка"]
[4,"Бачки Петровац",86,"Нови Сад",80,2604.2,"Јужнобачка"]
[108,"Бела Паланка",394,"Пирот",367,2613.1,"Пиротска"]
[11,"Бела Црква",78,"Вршац",93,2521,"Јужнобанатска"]
[111,"Беочин",88,"Нови Сад",80,2604.2,"Јужнобачка"]
[110,"Бечеј",82,"Нови Сад",80,2604.2,"Јужнобачка"]
[53,"Блаце",389,"Куршумлија",366,2823.3,"Топличка"]
[115,"Богатић",81,"Сремска Митровица",82,2628.9,"Мачванска"]
[13,"Бојник",242,"Лесковац",228,2681.2,"Јабланичка"]
[94,"Бољевац",263,"Зајечар",134,2792.3,"Зајечарска"]
[89,"Бор",381,"Зајечар",134,2792.3,"Борска"]
[103,"Босилеград",696,"Врање",487,2662.9,"Пчињска"]
[60,"Брус",436,"Јошаничка Бања",555,3008.5,"Расинска"]
[128,"Бујановац",384,"Врање",487,2662.9,"Пчињска"]
[48,"Ваљево",199,"Ваљево",199,2557.6,"Колубарска"]
[112,"Варварин",145,"Крагујевац",173,2530.9,"Расинска"]
[0,"Велика Плана",123,"Смедеревска Паланка",125,2554.6,"Подунавска"]
[101,"Велико Градиште",72,"Велико Градиште",72,2629.5,"Браничевска"]
[22,"Владимирци",103,"Лозница",121,2478.7,"Мачванска"]
[70,"Владичин Хан",386,"Врање",487,2662.9,"Пчињска"]
[56,"Власотинце",234,"Лесковац",228,2681.2,"Јабланичка"]
[106,"Вождовац",250,"Београд",117,2299,"Београдски"]
[109,"Врање",487,"Врање",487,2662.9,"Пчињска"]
[0,"Врачар",142,"Београд",117,2299,"Београдски"]
[130,"Врбас",85,"Нови Сад",80,2604.2,"Јужнобачка"]
[57,"Врњачка Бања",217,"Краљево",192,2579.4,"Рашка"]
[85,"Вршац",93,"Вршац",93,2521,"Јужнобанатска"]
[0,"Гњилане",508,"Врање",432,2662.9,"Пчињска"]
[40,"Голубац",72,"Велико Градиште",72,2629.5,"Браничевска"]
[34,"Горњи Милановац",310,"Пожега",315,3062,"Моравичка"]
[105,"Гроцка",71,"Београд",117,2299,"Београдски"]
[42,"Деспотовац",189,"Ћуприја",124,2666.2,"Поморавска"]
[2,"Димитровград",463,"Димитровград",463,2957.7,"Пиротска"]
[93,"Жабаљ",72,"Нови Сад",80,2604.2,"Јужнобачка"]
[55,"Жабари",186,"Смедеревска Паланка",125,2554.6,"Браничевска"]
[15,"Жагубица",314,"Црни Врх",1033,4049,"Браничевска"]
[41,"Житиште",78,"Зрењанин",76,2589.7,"Средњeбанатска"]
[0,"Житорађа",221,"Ниш",195,2476.7,"Топличка"]
[113,"Зајечар",134,"Зајечар",134,2792.3,"Зајечарска"]
[69,"Звездара",270,"Београд",117,2299,"Београдски"]
[37,"Земун",82,"Београд",117,2299,"Београдски"]
[87,"Зрењанин",76,"Зрењанин",76,2589.7,"Средњeбанатска"]
[68,"Ивањица",468,"Краљево",192,2579.4,"Моравичка"]
[125,"Инђија",116,"Нови Сад",80,2604.2,"Сремска"]
[102,"Ириг",190,"Сремска Митровица",82,2628.9,"Сремска"]
[76,"Кањижа",80,"Палић",102,2779.2,"Севернобанатска"]
[100,"Кикинда",78,"Кикинда",78,2644.2,"Севернобанатска"]
[0,"Кладово",45,"Неготин",46,2567.9,"Борска"]
[49,"Кнић",320,"Крагујевац",173,2530.9,"Шумадијска"]
[32,"Књажевац",221,"Зајечар",134,2792.3,"Зајечарска"]
[96,"Ковачица",78,"Банатски Карловац",89,2596.4,"Јужнобанатска"]
[39,"Ковин",68,"Банатски Карловац",89,2596.4,"Јужнобанатска"]
[28,"Косјерић",415,"Пожега",315,3062,"Златиборска"]
[0,"Косовска Митровица",500,"Куршумлија",380,2823.3,"Топличка"]
[129,"Коцељева",126,"Ваљево",199,2557.6,"Мачванска"]
[54,"Крагујевац",173,"Крагујевац",173,2530.9,"Шумадијска"]
[61,"Краљево",192,"Краљево",192,2579.4,"Рашка"]
[0,"Крупањ",299,"Крупањ",280,2956.4,"Мачванска"]
[63,"Крушевац",163,"Крушевац",163,2588.6,"Расинска"]
[58,"Кула",88,"Сомбор",90,2686.2,"Западнобачка"]
[24,"Куршумлија",366,"Куршумлија",366,2823.3,"Топличка"]
[1,"Кучево",162,"Велико Градиште",72,2629.5,"Браничевска"]
[29,"Лазаревац",161,"Београд",117,2299,"Београдски"]
[0,"Лајковац",113,"Ваљево",199,2557.6,"Колубарска"]
[43,"Лапово",105,"Смедеревска Паланка",125,2554.6,"Шумадијска"]
[71,"Лебане",275,"Лесковац",228,2681.2,"Јабланичка"]
[122,"Лесковац",228,"Лесковац",228,2681.2,"Јабланичка"]
[73,"Лозница",121,"Лозница",121,2478.7,"Мачванска"]
[59,"Лучани",308,"Пожега",315,3062,"Моравичка"]
[51,"Љубовија",174,"Љубовија",174,2627.9,"Мачванска"]
[118,"Мајданпек",362,"Неготин",46,2567.9,"Борска"]
[36,"Мали Зворник",149,"Лозница",121,2478.7,"Мачванска"]
[88,"Мали Иђош",88,"Палић",102,2779.2,"Севернобачка"]
[47,"Мало Црниће",87,"Велико Градиште",72,2629.5,"Браничевска"]
[0,"Медвеђа",440,"Куршумлија",380,2823.3,"Јабланичка"]
[64,"Мерошина",244,"Ниш",195,2476.7,"Нишавска"]
[0,"Мионица",189,"Ваљево",199,2557.6,"Колубарска"]
[95,"Младеновац",138,"Смедеревска Паланка",125,2554.6,"Београдски"]
[92,"Неготин",46,"Неготин",46,2567.9,"Борска"]
[27,"Ниш",195,"Ниш",195,2476.7,"Нишавска"]
[21,"Нова Варош",1111,"Сјеница",1038,3956,"Златиборска"]
[44,"Нова Црња",77,"Кикинда",78,2644.2,"Средњeбанатска"]
[0,"Нови Београд",76,"Београд",117,2299,"Београдски"]
[46,"Нови Бечеј",76,"Кикинда",78,2644.2,"Средњeбанатска"]
[97,"Нови Кнежевац",84,"Кикинда",78,2644.2,"Севернобанатска"]
[99,"Нови Пазар",477,"Јошаничка Бања",555,3008.5,"Рашка"]
[75,"Нови Сад",80,"Нови Сад",80,2604.2,"Јужнобачка"]
[116,"Обреновац",76,"Сурчин",96,2482.5,"Београдски"]
[14,"Опово",67,"Зрењанин",76,2589.7,"Јужнобанатска"]
[5,"Оџаци",87,"Сомбор",90,2686.2,"Западнобачка"]
[131,"Палилула",256,"Београд",117,2299,"Београдски"]
[104,"Панчево",77,"Банатски Карловац",89,2596.4,"Јужнобанатска"]
[77,"Параћин",132,"Ћуприја",124,2666.2,"Поморавска"]
[31,"Петровац на Млави",127,"Велико Градиште",72,2629.5,"Браничевска"]
[62,"Пећинци",83,"Сурчин",96,2482.5,"Сремска"]
[78,"Пирот",367,"Пирот",367,2613.1,"Пиротска"]
[52,"Пландиште",79,"Вршац",93,2521,"Јужнобанатска"]
[65,"Пожаревац",81,"Велико Градиште",72,2629.5,"Браничевска"]
[25,"Пожега",315,"Пожега",315,3062,"Златиборска"]
[114,"Прешево",463,"Врање",487,2662.9,"Пчињска"]
[119,"Прибој",882,"РЦ Ужице",833,3190.6,"Златиборска"]
[79,"Пријепоље",557,"РЦ Ужице",833,3190.6,"Златиборска"]
[38,"Прокупље",273,"Куршумлија",366,2823.3,"Топличка"]
[98,"Раковица",307,"Београд",117,2299,"Београдски"]
[23,"Рача",140,"Крагујевац",173,2530.9,"Шумадијска"]
[117,"Рашка",497,"Јошаничка Бања",555,3008.5,"Рашка"]
[6,"Савски Венац",161,"Београд",117,2299,"Београдски"]
[126,"Свилајнац",100,"Ћуприја",124,2666.2,"Поморавска"]
[26,"Сента",81,"Палић",102,2779.2,"Севернобанатска"]
[9,"Сечањ",77,"Зрењанин",76,2589.7,"Средњeбанатска"]
[30,"Смедерево",72,"Смедеревска Паланка",125,2554.6,"Подунавска"]
[7,"Смедеревска Паланка",125,"Смедеревска Паланка",125,2554.6,"Подунавска"]
[17,"Сокобања",369,"Ниш",195,2476.7,"Зајечарска"]
[83,"Сомбор",90,"Сомбор",90,2686.2,"Западнобачка"]
[90,"Србобран",82,"Нови Сад",80,2604.2,"Јужнобачка"]
[91,"Сремска Митровица",82,"Сремска Митровица",82,2628.9,"Сремска"]
[124,"Сремски Карловци",87,"Нови Сад",80,2604.2,"Јужнобачка"]
[10,"Стара Пазова",82,"Сурчин",96,2482.5,"Сремска"]
[0,"Стари Град",58,"Београд",117,2299,"Београдски"]
[74,"Суботица",109,"Палић",102,2779.2,"Севернобачка"]
[0,"Сурчин",73,"Београд",117,2299,"Београдски"]
[121,"Темерин",83,"Нови Сад",80,2604.2,"Јужнобачка"]
[35,"Тител",79,"Зрењанин",76,2589.7,"Јужнобачка"]
[16,"Топола",272,"Смедеревска Паланка",125,2554.6,"Шумадијска"]
[8,"Трговиште",805,"Врање",487,2662.9,"Пчињска"]
[86,"Трстеник",172,"Крушевац",163,2588.6,"Расинска"]
[120,"Тутин",867,"Сјеница",1038,3956,"Рашка"]
[3,"Ћуприја",124,"Ћуприја",124,2666.2,"Поморавска"]
[45,"Ужице",411,"Пожега",315,3062,"Златиборска"]
[82,"Чајетина",843,"Златибор",1028,3633.9,"Златиборска"]
[81,"Чачак",242,"Пожега",315,3062,"Моравичка"]
[0,"Чока",81,"Кикинда",78,2644.2,"Севернобанатска"]
[84,"Шабац",83,"Лозница",121,2478.7,"Мачванска"]
[50,"Шид",98,"Сремска Митровица",82,2628.9,"Сремска"]
[{"$nulls":4},"Просечно:",2665.5582191780836]
[]
["СТЕПЕН ДАНИ HDD ЗА РЕФЕРЕНТНА МЕСТА ПРЕМА ПОДАЦИМА РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА"]
[]
[null,"Метеоролошка станица","Географска  дужина (1/10°)","Географска  ширина (1/10°)","Надморска висина         (m)","Степен дани грејања 1991-2020"]
[1,"Банатски Карловац",21.0278,45.0501,89,2596.4]
[2,"Београд",20.4668,44.7964,132,2299]
[3,"Велико Градиште",21.5108,44.7464,82,2629.5]
[4,"Ваљево",19.9106,44.2798,176,2557.6]
[5,"Врање",21.9169,42.55,432,2662.9]
[6,"Димитровград",22.7891,43.0132,450,2957.7]
[7,"Зајечар",22.2924,43.8799,144,2792.3]
[8,"Златибор",19.7167,43.7333,1028,3633.9]
[9,"Зрењанин",20.3576,45.3963,80,2589.7]
[10,"Кикинда",20.4765,45.8463,81,2644.2]
[11,"Копаоник",20.8,43.283,1710,5143.7]
[12,"Крагујевац",20.9297,44.0298,185,2530.9]
[13,"Краљево",20.6932,43.7132,215,2579.4]
[14,"Крушевац",21.3521,43.5632,166,2588.6]
[15,"Куршумлија",21.267,43.133,380,2823.3]
[16,"Лесковац",21.9703,42.9799,230,2681.2]
[17,"Лозница",19.2333,44.55,121,2478.7]
[18,"Неготин",22.5525,44.2298,42,2567.9]
[19,"Ниш",21.9138,43.3298,201,2476.7]
[20,"Нови Сад",19.8644,45.3297,84,2604.2]
[21,"Палић",19.7667,46.1,102,2779.2]
[22,"Пожега",20.0201,43.8298,310,3062]
[23,"Сремска Митровица",19.6333,44.9667,81,2628.9]
[24,"Смедеревска Паланка",20.9468,44.3631,122,2554.6]
[25,"Сјеница",20.0167,43.2667,1038,3956]
[26,"Сомбор",19.1247,45.7797,88,2686.2]
[27,"Ћуприја",21.3667,43.9298,123,2666.2]
[28,"Црни Врх",21.9643,44.1297,1033,4049]
[29,"Вршац",21.316666666666666,45.15,84,2521]
[30,"Сурчин",20.283333333333335,44.81666666666667,96,2482.5]
[31,"Кошутњак",20.424374,44.77099167,193,2413.7]
[32,"Блажево",20.9333,43.2333,880,3364.6]
[33,"Јошаничка Бања",20.75,43.3833,555,3008.5]
[34,"Каона",20.4167,43.7167,570,2913.9]
[35,"Пирот",22.6,43.15,370,2613.1]
[36,"Ратковић",21.02055278,43.91946944,419,3154]
[37,"РЦ Кукавица",21.94639167,42.79128889,1438,4371.9]
[38,"РЦ Сјеница",19.97328056,43.26174167,1240,3968.6]
[39,"РЦ  Крушевац",21.266666666666666,43.61666666666667,403,2730.8]
[40,"РЦ Ваљево",19.916666666666668,44.38333333333333,388,2610.4]
[41,"РЦ Ниш",21.95,43.4,813,3388.3]
[42,"РЦ Петровац ",21.316666666666666,44.31666666666667,282,2593.9]
[43,"РЦ Ужице",19.783333333333335,43.88333333333333,833,3190.6]
[44,"Чумић",20.8167,44.1333,365,2681.3]
[45,"Јастребац",21.383333333333333,43.43333333333333,575,2662.5]
[46,"Карајукића Бунари",20.1,43.1,1165,4184.7]
[47,"Крупањ",19.383333333333333,44.36666666666667,280,2956.4]
[48,"Љубовија",19.383333333333333,44.18333333333333,170,2627.9]

{"sheet":"KALKULATOR","index":5,"n_rows":324,"n_cols":41,"rows_kept":324,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[33,37,34,40],[48,14,50,14],[36,33,36,34],[33,35,34,36],[35,35,36,35],[35,36,36,36],[73,10,73,11],[69,10,69,11],[35,37,36,37],[35,38,36,38],[35,39,36,39],[35,40,36,40],[18,11,18,13],[35,15,35,16],[36,26,36,29],[35,13,35,14],[37,26,37,29],[48,6,48,9],[48,10,48,13],[35,7,35,8],[35,9,35,10],[35,11,35,12],[36,19,36,20],[37,19,37,20],[38,19,38,20],[287,15,288,15],[287,16,288,16],[44,26,44,29],[39,19,39,20],[45,19,45,20],[40,19,40,20],[41,19,41,20],[42,19,42,20],[287,10,288,10],[41,26,41,29],[46,19,46,20],[44,19,44,20],[42,26,42,29],[43,26,43,29],[287,11,288,11],[47,19,47,20],[107,1,107,3],[107,4,107,5],[49,31,49,36],[55,31,55,33],[287,9,288,9],[43,19,43,20],[49,17,50,18],[49,25,49,28],[287,17,288,17],[265,10,265,21]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"\"SURCE\" ПРОЈЕКАТ - ПРОЦЕНА УШТЕДЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРТИЈЕ"]
[]
[null,"НАПОМЕНЕ"]
[1,"При процени уштеда остварених енергетском санацијом коришћене су одредбе:"]
[null," - Правилника о енергетској ефикасности зграда, на основу броја степен-дана за период 1991-2020 (подаци РХМЗ), за одговарајуће најближе географско место за које постоји податак;"]
[null," - Правилника о методологији за прорачун уштеда енергије које су резултат спроведених мера енергетске ефикасности;"]
[null," - Правилника о факторима конверзије финалне енергије у примарну и факторима емисије CO2;"]
[2,"Узет је у обзир прекид грејања коефицијентом у вредности од 0.85"]
[3,"Нису узети у обзир добици топлоте од људи, ел.уређаја и сунца"]
[4,"За све специјалне случајеве који нису покривени овим калкулатором обратити се Јединици за Имплементацију Пројекта (нпр.изолација делова термичког омотача који нису понуђени );"]
[5,"За случај стандардног и напредног пакета извршен је прво прорачун уштеде потребне енергије за санацију омотача и потом са новодобијеном потребном енергијом врши се прорачун уштеде испоручене и примарне енергије;"]
[6,"Уштеда при замени котла и уградњи топлотне пумпе рачуна се са специфичном потребном енергијом SHD као улазним податком преузетим из националне типологије и Табеле 13 Правилника о уштедама;"]
[7,"Рачун уштеде испоручене и примарне енергије као и новчана уштеда и смањење СО2 при замени начина грејања одређује се као разлика вредности са постојећим и вредности са новим енергентом;"]
[8,"Рачун новчане уштеде је орјентационог карактера због сталне промене цена енергената."]
[]
[]
[]
[null,"УЛАЗНИ ПОДАЦИ:"]
[null,"Општина:",0]
[null,"Референтно место:",{"$error":"#N/A"}]
[null,"Број степен дана ( HDD ):",{"$error":"#N/A"}]
[null,"Надморска висина",{"$error":"#N/A"},"m"]
[null,"Површина грејаног дела:",0,"m2"]
[null,"Висина грејаног дела (чиста):",0,"m"]
[null,"Запремина грејаног дела",0,"m3"]
[null,"Година изградње:","ПРОВЕРА"]
[null,"Коеф.прекида грејања",0.85]
[null,"Енергент:","ПРОВЕРА"]
[null,"Кућа или стан:","ПРОВЕРА"]
[null,"Изабрана мера/пакет:","Појединачна мера/мере"]
[null,"Број примењених мера:",0]
[null,"Вредност инвестиције:",0]
[{"$nulls":35},"породично становање - до 4 стана",null,"вишепородично становање - преко 4 стана"]
["ПРОЦЕНА ПОТРОШЊЕ ПОТРЕБНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕМА НАЦИОНАЛНОЈ ТИПОЛОГИЈИ",{"$nulls":5},"КОЕФИЦИЈЕНТИ ПРОЛАЗА ТОПЛОТЕ Е ПРЕМА НАЦИОНАЛНОЈ ТИПОЛОГИЈИ И ТАБЕЛИ 7 ПРАВИЛНИКА О УШТЕДАМА ЕНЕРГИЈЕ"]
[null,null,"Национална типологија","Према броју HDD","QH,ND ( kWh/god )",null,"година ","СПОЉНИ ЗИД",null,"ПОД НА ТЛУ",null,"КОНС.ИЗНАД ГАРАЖ.",null,"ТАВАНИЦА",null,"КРОВ",null,null,null,"Степен корисности пећи и котлова - Табела 5 Правилника о уштедама енергије",{"$nulls":6},"Степен корисности у зависности од изолованости цевне мреже",{"$nulls":8},"слободно стојећа","у низу","слободно стојећа","ламела","у низу","солитер"]
[null,"година изградње","qH,ND ( kWh/m2 god )","qH,ND ( kWh/m2 god )","QH,ND ( kWh/god )",null,"изградње:","U ( W/m2K )","Дебљина (cm)","U ( W/m2K )","Дебљина (cm)","U ( W/m2K )","Дебљина (cm)","U ( W/m2K )","Дебљина (cm)","U ( W/m2K )","Дебљина (cm)",null,null,"Врста горива",null,"извор","регулација","hk",null,null,"степен корисности",null,null,null,"hc",null,null,"изграђена до:"]
[null,"пре 1945","ИЗАБРАТИ ТИП ДОМАЋИНСТВА И ЗГРАДЕ",{"$error":"#VALUE!"},"",null,"пре 1945",1.1,49,0.62,25,0.9,34,0.65,32.5,1.31,0,null,null,"чврсто гориво",null,"пећи",null,0.5,null,null,"неизолована мрежа унутар објекта",null,null,null,0.95,{"$nulls":4},263,312,210,164,166,158]
[null,"1946-1960","ИЗАБРАТИ ТИП ДОМАЋИНСТВА И ЗГРАДЕ",{"$error":"#VALUE!"},"",null,"1946-1960",1.17,43,0.64,18,0.9,34,0.77,23,1.31,0,{"$nulls":4},"котлови","без регулације",0.58,null,null,"изолована цевна мрежа у негрејаном делу",null,null,null,0.98,null,null,null,"пре 1945",242,327,186,219,149,158]
[null,"1961-1970","ИЗАБРАТИ ТИП ДОМАЋИНСТВА И ЗГРАДЕ",{"$error":"#VALUE!"},"",null,"1961-1970",1.57,53,0.64,18,2.17,28,0.71,31.5,1.31,0,{"$nulls":5},"са регулацијом",0.68,{"$nulls":10},"1946-1960",251.28,244,227,182,219,158]
[null,"1971-1980","ИЗАБРАТИ ТИП ДОМАЋИНСТВА И ЗГРАДЕ",{"$error":"#VALUE!"},"",null,"1971-1980",1.7,29,0.61,18,1.48,28,2.45,23,0.52,37,null,null,"течно гориво",null,"котлови","без регулације",0.63,null,null,"Степен корисности у зависности од начина регулације",{"$nulls":7},"1961-1970",252.38,359,172,159,189,118]
[null,"1981-1990","ИЗАБРАТИ ТИП ДОМАЋИНСТВА И ЗГРАДЕ",{"$error":"#VALUE!"},"",null,"1981-1990",1.7,29,0.65,17,1.48,28,2.45,23,0.55,0,{"$nulls":5},"са регулацијом",0.72,null,null,"начин регулације",null,null,null,"hr",null,null,null,"1971-1980",326.14,132,191,137,158,134]
[null,"1991-2012","ИЗАБРАТИ ТИП ДОМАЋИНСТВА И ЗГРАДЕ",{"$error":"#VALUE!"},"",null,"1991-2012",0.32,39,0.32,23,1.49,27,2.47,22,0.47,30,null,null,"гасовито гориво",null,"котлови","без регулације",0.68,null,null,"аутоматсна централна и локална",null,null,null,0.95,null,null,null,"1981-1990",339,218,126,127,117,125]
[null,"после 2012","ИЗАБРАТИ ТИП ДОМАЋИНСТВА И ЗГРАДЕ",{"$error":"#VALUE!"},"",null,"после 2012",0.19,50,0.26,36,0.3,30,0.2,37,0.15,45,{"$nulls":5},"са регулацијом",0.8,null,null,"аутоматсна централна",null,null,null,0.92,null,null,null,"1991-2012",239.68,159,78,85,95,125]
[null,"није могуће утврдити",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"",null,"није могуће утврдити",1.26,40,0.58,20,1.4,30,1.58,26,0.91,34,null,null,"електрична енергија",null,null,"са регулацијом",0.95,null,null,"ручна",null,null,null,0.9,null,null,null,"после 2012",60.92,50,43.53,33.46,41,35]
[null,null,null,"QH,ND ( kWh/god ) =",0,{"$nulls":14},"пелет",null,null,"са регулацијом",0.78]
[null,null,null,"Однос прорачунске и стварне потрошње енергента:",{"$error":"#N/A"},{"$nulls":14},"топлотна пумпа",null,null,"са регулацијом",2.5]
["ПРОЦЕНА ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ",{"$nulls":18},"подстаница ДСГ",null,null,"са регулацијом",0.98]
[null,null,"ГУБИЦИ","ИСПОРУЧЕНА  ЕНЕРГИЈА","ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА",null,"степен корисности постојећи",null,null,null,"степен корисности нови",null,null,null,"фактор претварања прим. ен."]
[null,"извор постојећег грејања","QH,LS ( kWh/god )","QH,DEL ( kWh/god )","QPRIM ( kWh/god )",null,"котао","инсталац.","регулац.","укупно","котао","инсталац.","регулац.","укупно",null,null,"јединица","Топлотна моћ јед. мере у kJ, kWh",null,"потрошња","потрошња",null,null,null,"УШТЕДА (дин.)","Емисија CO2 у kg",null,null,null,"СМАЊЕЊЕ (CO2)",null,"Цена и топлотна моћ угља"]
[null,null,0,0,0,null,"hk","hc","hr","h","hk","hc","hr","h",null,null,"мере",null,null," po kWh","/god","цена у дин.","цена kWh","дин./год.","мерама 1,2,3","по јед.","годишње","по kWh","годишње","мерама 1,2,3",null,null,"штаваљ","суш.колубара","бановићи","ковин","соко"]
[null,"дрво","","","",null,0,0.95,0.92,0,0,0.98,0.92,0,1,null,"m3  (pm)",8445600,"kJ/m3",0.00042625745950554135,0,0,0,"","",null,null,0,"","",null,"Hd (kJ/kg)",16000,18300,21000,10300,19400]
[null,"угаљ","","","",null,0,0.95,0.92,0,0,0.98,0.92,0,1,null,"t",17886000,"kJ/t",0.0002012747400201275,0,0,0,"","",null,0,0.35,"","",null,"цена у рсд",22560,21960,25200,16800,23520]
[null,"течно гориво","","","",null,0,0.95,0.92,0,0,0.98,0.92,0,1,null,"kg",41200,"kJ/kg",0.08737864077669903,0,0,0,"","",null,0,0.28,"",""]
[null,"електрична енергија","","","",null,0.95,0.95,0.92,0.8303,0.95,0.98,0.92,0.85652,3.015,null,"kWh",1,"kWh/kWh",1,0,0,0,"","",null,null,0.365,"",""]
[null,"гас","","","",null,0,0.95,0.92,0,0,0.98,0.92,0,1,null,"m3",33500,"kJ/m3",0.10746268656716418,0,0,0,"","",null,null,0.18,"","",null,"Цена електричне енергије"]
[null,"пелет","","","",null,0.78,0.95,0.92,0.68172,0.78,0.98,0.92,0.703248,1,null,"t",18000000,"kJ/t",0.0002,0,0,0,"","",null,null,0,"","",null,null,"виша тар.","нижа тар."]
[null,"топлотна пумпа","","","",null,2.5,0.95,0.92,2.185,2.5,0.98,0.92,2.2540000000000004,3.015,null,"kWh",1,"kWh/kWh",1,0,0,0,"","",null,null,0.365,"","",null,"зелена",9.019,2.277]
[null,"даљинско грејање","","","",null,0.98,0.95,0.92,0.85652,0.98,0.98,0.92,0.883568,1.56,null,"kWh",1,"kWh/kWh",1,0,0,0,"","",null,null,0.184,"","",null,"плава",13.6638,3.416]
[{"$nulls":22},"ГОДИШЊА ЦЕНА ПОТРЕБНЕ КОЛИЧИНЕ ЕНЕРГЕНТА",0,0,null,null,null,0,0,null,"црвена",27.3276,6.8319]
[]
[]
[]
[null,"МЕРА 1) - замена спољних прозора и врата ",{"$nulls":8},"врата","U (W/m2K)"]
[null,1," - корекција - стварна потрошња енергије",{"$nulls":7},"дрвена",3.5]
[null,false," - извршена замена прозора",{"$nulls":7},"метална",5.8]
[null,"Постојећи прозори:"]
["A ( m2 ) =",0," - укупна површина прозора који се мењају"]
[null,"ГРЕШКА"," - материјал прозора",{"$nulls":7},"прозори","U (W/m2K)"]
[null,"ПРОВЕРИТИ УНОС"," - остакљење",{"$nulls":7},"дрвени"]
["Upost ( W/m2K ) =",3.3,{"$nulls":8},"1 х стакло",5.2]
[null,"Нови прозори:",{"$nulls":8},"2 х стакло",3.3]
["Произвођач:",0,{"$nulls":8},"дупла крила",2.3]
["Тип:",0,{"$nulls":8},"челични "]
["Unovo ( W/m2K ) =",0,{"$nulls":8},"1 х стакло",5.8]
[null,"Постојећa врата:",{"$nulls":8},"2 х стакло",4]
["A ( m2 ) =",0," - укупна површина врата која се мењају",{"$nulls":7},"дупла крила",3.3]
[null,"ПРОВЕРИТИ УНОС"," - тип врата која се мењају"]
["Upost ( W/m2K ) =",5.8]
[null,"Нова врата:",{"$nulls":8},"БРОЈ ИЗМЕНА ВАЗДУХА"]
["Произвођач:",0,{"$nulls":8},"ЗАПТИВЕНОСТ","ЛОША","СРЕДЊА","ДОБРА"]
["Тип:",0,{"$nulls":8},"Отворен положај",1.5,0.8,0.5]
["Unovo ( W/m2K ) =",0,{"$nulls":8},"Умерено заклоњен",1.1,0.6,0.5]
[null,"Потрошња топлотне енергије:",{"$nulls":8},"Веома заклоњен",0.76,0.5,0.5]
["QT_post ( kWh/god )",{"$error":"#N/A"}," - годишњи трансмисиони губици топлоте за постојеће прозоре"]
["QT_novo ( W/m2K )",{"$error":"#N/A"}," - годишњи трансмисиони губици топлоте за нове прозоре"]
["QT_ušteda ( kWh/god )",{"$error":"#N/A"}," - годишња уштеда због смањења трансмисионих губитака"]
[null,0.5," - заптивеност-број измена ваздуха у постојећем стању"]
[null,0.5," - заптивеност-број измена ваздуха у стању после санације"]
["QV_post ( kWh/god )",{"$error":"#N/A"}," - годишњи вентилациони губици топлоте за постојеће прозоре"]
["QV_novo ( W/m2K )",{"$error":"#N/A"}," - годишњи вентилациони губици топлоте за нове прозоре"]
["QV_ušteda ( kWh/god )",{"$error":"#N/A"}," - годишња уштеда због смањења вентилационих губитака"]
["QUKUPNA_ušteda ( kWh/god )",{"$error":"#N/A"}," - годишња уштеда потребне топлоте "]
[null,0," - годишња уштеда испоручене топлоте "]
[null,0," - годишња уштеда примарне топлоте "]
[null,0," - годишња уштеда новца у дин."]
[null,0," - годишње смањење емисије СО2  у kg"]
[]
[]
[]
[null,"МЕРА 2) и/или МЕРА 3) - постављања термичке изолације на спољним зидовима, подовима на тлу и осталим "]
[null,"деловимаа термичког омотача према негрејаном простору, као и у крову и на таваници"]
[null,1," - корекција - стварна потрошња енергије"]
[null,false," - уграђена изолација на фасади"]
[null,false," - уграђена изолација на крову/таваници"]
[null,"Постојећа констукција:"]
[null,"Укупна дебљина конструкције:"]
[null,"МЕРА 2)-Спољни, унутрашњи зид или под",null,null,"МЕРА 3)-Кров или таваница"]
["конструкција:",1,2,3,4,5]
[null,"Спољни зид","Под на тлу","Под изнад негрејаног простора","Таваница испод негрејаног простора","Кров изнад грејаног простора"]
["Način proračuna -","по типологији","по типологији","по типологији","по типологији","по типологији"]
["Rpost.tipol. ( m2K/W ) - ",0,0,0,0,0]
["Rsi+Rse ( m2K/W ) - ",0.17,0.17,0.34,0.2,0.14]
["Rpost.kalk. ( m2K/W ) - ",0.17,0.17,0.34,0.2,0.14]
["Upost ( W/m2K ) - ",0,0,0,0,0]
["површина за изолацију ( m2 ) - ",0,0,0,0,0]
["Фактор корекције Fxi - ",1,0.5,0.5,0.8,1]
["Ht` ( W/K ) -",0,0,0,0,0]
["Годишња потрошња ( kWh/god ) -",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
["Riz ( m2K/W ) - ",0,0,0,0,0]
["Rnovo ( m2K/W ) - ",0,0,0,0,0]
["Unovo ( W/m2K ) - ",0,0,0,0,0]
["Ht`novo ( W/K ) -",0,0,0,0,0]
["Нова потрошња ( kWh/god ) -",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
["УШТЕДА ПОТРЕБНЕ ЕНЕРГИЈЕ( kWh/god ) -",0,0,0,0,0]
["УШТЕДА ИСПОРУЧЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ( kWh/god ) -",0,0,0,0,0]
["УШТЕДА ПРИМАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ( kWh/god ) -",0,0,0,0,0]
["УШТЕДА У НОВЦУ( din./god. ) -",0,0,0,0,0]
["СМАЊЕЊЕ ЕМИСИЈЕ СО2( kg/god ) -",0,0,0,0,0]
[]
["ПРЕГЛЕД ПАРАМЕТАРА ПРЕ И ПОСЛЕ САНАЦИЈЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА"]
[null,false," - ИЗВРШЕНА САНАЦИЈА ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА"]
["QH,ND ( kWh/god ) =",0," - ПРОЦЕНА ПОТРЕБНЕ ЕНЕРГИЈА ПРЕ САНАЦИЈЕ"]
["QH,ND ( kWh/god ) =",0," - ПРОРАЧУН ПОТРЕБНЕ ЕНЕРГИЈА ПРЕ САНАЦИЈЕ ЗА ПОВРШИНУ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ САНАЦИЈЕ"]
["QH,ND ( kWh/god ) =",0," - УСВОЈЕНА ВРЕДНОСТ ПОТРЕБНЕ ЕНЕРГИЈА ПРЕ САНАЦИЈЕ"]
["QH ( kWh/god ) =",0," - УШТЕДА ПОТРЕБНЕ ЕНЕРГИЈЕ"]
["QH,ND ( kWh/god ) =",0," - ПРОЦЕНА ПОТРЕБНЕ ЕНЕРГИЈА ПОСЛЕ САНАЦИЈЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА"]
[null,0," - ПРОЦЕНАТ УШТЕДЕ ПОТРЕБНЕ ЕНЕРГИЈЕ"]
[null,{"$error":"#N/A"}," - степен корисности постојећег постројења"]
["QH,DEL ( kWh/god ) =",0," - ИСПОРУЧЕНА ЕНЕРГИЈЕ ПРЕ САНАЦИЈЕ"]
["QH,DEL ( kWh/god ) =",0," - ИСПОРУЧЕНА ЕНЕРГИЈЕ ПОСЛЕ САНАЦИЈЕ"]
[null,0," - УШТЕДА ИСПОРУЧЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ"]
[null,{"$error":"#N/A"}," - фактор претварања примарне енергије постојећег постројења"]
["QH,PR ( kWh/god ) =",{"$error":"#N/A"}," - ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА  ПРЕ САНАЦИЈЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА"]
["QH,PR ( kWh/god ) =",{"$error":"#N/A"}," - ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА  ПОСЛЕ САНАЦИЈЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА"]
["QH ( kWh/god ) =",{"$error":"#N/A"}," - УШТЕДА ПРИМАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ"]
[null,0," - цена једног kWh"]
[null,0," - ЦЕНА ПОТРЕБНИХ ЕНЕРГЕНАТА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ПРЕ САНАЦИЈЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА ( дин. ) "]
[null,0," - ЦЕНА ПОТРЕБНИХ ЕНЕРГЕНАТА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ПОСЛЕ САНАЦИЈЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА ( дин. ) "]
[null,0," - УШТЕДА ( дин. ) "]
[null,0," - емисија СО2 ( kg/kWh )"]
[null,0," - ГОДИШЊА ЕМИСИЈА CO2 НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ПРЕ САНАЦИЈЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА ( kg )"]
[null,0," - ГОДИШЊА ЕМИСИЈА CO2 НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ПОСЛЕ САНАЦИЈЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА ( kg )"]
[null,0," - СМАЊЕЊЕ ГОДИШЊЕ ЕМИСИЈА CO2 ( kg )"]
[]
[]
[]
[null,"МЕРА 4) - замена постојећег извора топлоте котлом на гас"]
[]
[null,false," - извршена замена "]
[null,0," - степен корисности постојећег котла"]
[null,0," - степен корисности постојеће цевне мреже"]
[null,0," - степен корисности постојеће регулације"]
["QH,ND ( kWh/god ) =",0," - УСВОЈЕНА ВРЕДНОСТ ПОТРЕБНЕ ЕНЕРГИЈА"]
[null,0," - степен корисности новог котла"]
["QH ( kWh/god ) =",0," - УШТЕДА ИСПОРУЧЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОСТВАРЕНА ЗАМЕНОМ КОТЛА"]
[null,0," - фактор претварања примарне енергије постојећег постројења"]
[null,1," - фактор претварања примарне енергије новог постројења"]
["QH ( kWh/god ) =",0," - УШТЕДА ПРИМАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ"]
[null,0," - цена једног kWh"]
[null,0," - УШТЕДА ( дин. ) "]
[null,0," - СМАЊЕЊЕ ГОДИШЊЕ ЕМИСИЈА CO2 ( kg )"]
[]
[]
[]
[null,"МЕРА 5) - замена постојећег извора топлоте котлом на биомасу"]
[]
[null,false," - извршена замена "]
[null,0," - степен корисности постојећег котла"]
[null,0," - степен корисности постојеће цевне мреже"]
[null,0," - степен корисности постојеће регулације"]
["QH,ND ( kWh/god ) =",0," - УСВОЈЕНА ВРЕДНОСТ ПОТРЕБНЕ ЕНЕРГИЈА"]
[null,0," - степен корисности новог котла"]
["QH ( kWh/god ) =",0," - УШТЕДА ИСПОРУЧЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОСТВАРЕНА ЗАМЕНОМ КОТЛА"]
[null,0," - фактор претварања примарне енергије"]
[null,1," - фактор претварања примарне енергије новог постројења"]
["QH ( kWh/god ) =",0," - УШТЕДА ПРИМАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ"]
[null,0," - цена једног kWh"]
[null,0," - УШТЕДА ( дин. ) "]
[null,0," - СМАЊЕЊЕ ГОДИШЊЕ ЕМИСИЈА CO2 ( kg )"]
["QH ( kWh/god ) =",0," - КОЛИЧИНА ПРИМАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕБАЧЕНА НА ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ"]
[]
[]
[]
[null,"МЕРА 6) - уградња топлотне пумпе"]
[]
[null,false," - извршена уградња топлотне пумпе"]
[null,0," - степен корисности постојећег котла"]
[null,0," - степен корисности постојеће цевне мреже"]
[null,0," - степен корисности постојеће регулације"]
["QH,ND ( kWh/god ) =",0," - УСВОЈЕНА ВРЕДНОСТ ПОТРЕБНЕ ЕНЕРГИЈА"]
[null,""," - SCOP"]
["QH ( kWh/god ) =",0," - УШТЕДА ИСПОРУЧЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОСТВАРЕНА УГРАДЊОМ ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ"]
[null,0," - фактор претварања примарне енергије постојећег система грејања"]
[null,3.015," - фактор претварања примарне енергије новог система грејања"]
["QH ( kWh/god ) =",0," - УШТЕДА ПРИМАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ"]
[null,0," - цена једног kWh"]
[null,0," - УШТЕДА ( дин. ) "]
[null,0," - СМАЊЕЊЕ ГОДИШЊЕ ЕМИСИЈА CO2 ( kg )"]
[]
[]
[]
[null,"МЕРА 7) - замена/уградња инсталације грејања"]
[]
[null,false," - извршена замена/уградња инсталације"]
[null,0," - степен корисности постојећег котла"]
[null,0," - степен корисности постојеће цевне мреже"]
[null,0," - степен корисности постојеће регулације"]
["QH,ND ( kWh/god ) =",0," - УСВОЈЕНА ВРЕДНОСТ ПОТРЕБНЕ ЕНЕРГИЈА"]
[null,0," - степен корисности новог извора топлоте"]
[null,0," - степен корисности нове цевне мреже"]
[null,0," - степен корисности нове регулације"]
["QH ( kWh/god ) =",0," - УШТЕДА ИСПОРУЧЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОСТВАРЕНА ЗАМЕНОМ/УГРАДЊОМ ИНСТАЛАЦИЈЕ"]
[null,0," - фактор претварања примарне енергије"]
[null,0," - фактор претварања примарне енергије новог постројења"]
["QH ( kWh/god ) =",0," - УШТЕДА ПРИМАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ"]
[null,0," - цена једног kWh"]
[null,0," - УШТЕДА ( дин. ) "]
[null,0," - СМАЊЕЊЕ ГОДИШЊЕ ЕМИСИЈА CO2 ( kg )"]
[]
[]
[]
["ПРЕГЛЕД ПАРАМЕТАРА ПРЕ И ПОСЛЕ САНАЦИЈЕ ГРЕЈНОГ ПОСТРОЈЕЊА"]
[]
[null,false," - ИЗВРШЕНА САНАЦИЈА СИСТЕМА ГРЕЈАЊА"]
["QH,ND ( kWh/god ) =",0," - ИСПОРУЧЕНА ЕНЕРГИЈА ПРЕ ЗАМЕНЕ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА"]
["QH ( kWh/god ) =",0," - УШТЕДА ИСПОРУЧЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ"]
["QH,ND ( kWh/god ) =",0," - ИСПОРУЧЕНА ЕНЕРГИЈА ПОСЛЕ ЗАМЕНЕ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА"]
[null,0," - ПРОЦЕНАТ УШТЕДЕ ИСПОРУЧЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ"]
["QH,PR ( kWh/god ) =",0," - ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА  ПРЕ ЗАМЕНЕ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА"]
["QH ( kWh/god ) =",0," - УШТЕДА ПРИМАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ"]
["QH,PR ( kWh/god ) =",0," - ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА  ПОСЛЕ ЗАМЕНЕ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА"]
[null,0," - ЦЕНА ПОТРЕБНИХ ЕНЕРГЕНАТА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ПРЕ ЗАМЕНЕ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА ( дин. ) "]
[null,0," - УШТЕДА ( дин. ) "]
[null,0," - ЦЕНА ПОТРЕБНИХ ЕНЕРГЕНАТА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ПОСЛЕ ЗАМЕНЕ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА ( дин. ) "]
[null,0," - ГОДИШЊА ЕМИСИЈА CO2 НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ПРЕ ЗАМЕНЕ НАЧИНА ГРЕЈАЊА( kg )"]
[null,0," - СМАЊЕЊЕ ГОДИШЊЕ ЕМИСИЈА CO2 ( kg )"]
[null,0," - ГОДИШЊА ЕМИСИЈА CO2 НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ПОСЛЕ ЗАМЕНЕ НАЧИНА ГРЕЈАЊА( kg )"]
[null,""," - НОВИ ИЗВОР ГРЕЈАЊА"]
[]
[]
[null,"МЕРА 8) - уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде"]
[]
[null,"НЕ"," - извршена уградња соларних колектора"]
[null,"даљинско грејање"," - енергент за припрему ПТВ"]
[null,0," - број чланова домаћинства"]
[null,30," - дневна потреба ПТВ по особи ( литара )"]
[null,35," -температура ПТВ ( °C )"]
[null,10," -температура напојне воде ( °C )",{"$nulls":7},"Јануар","Фебруар","Март","Април","Мај","Јун","Јул","Август","Септембар","Октобар","Новембар","Децембар",null,null,null,"Srednje sume Sunčevog zračenja"]
[null,0," - површина инсталираних соларних колектора ( m2 )",{"$nulls":6},"Бр дана у месецу",31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31,null,null,null,"HOR (kWh/m2)","J(kWh/m2)","I, Z (kWh/m2)","S(kWh/m2)","ПРОСЕК(kWh/m2)"]
[null,0," - степен корисности ( % )",{"$nulls":6},"kWh/m2",39.2475,53.765,79.03250000000001,90.2675,106.325,109.07999999999998,116.6575,109.265,91.26499999999999,73.63250000000001,41.155,31.627499999999998,null,null,1,42.75,64.25,32.57,17.42,39.2475]
[null,750," -средња јединична вредност енергије дозраченог директног и дифузног зрачења ( W/m2 )",{"$nulls":6},"Потребно",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,2,60.35,76.98,55.35,22.38,53.765]
[null,0," - снага инсталираних соларних колектора ( kW )",{"$nulls":6},"Расположиво",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,3,103.86,96.43,79.8,36.04,79.03250000000001]
["QH,ND ( kWh/god ) =",0," - ГОДИШЊА ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПРИПРЕМУ ПТВ",{"$nulls":6},"Остварено",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,null,4,133.65,86.73,96.05,44.64,90.2675]
["QH,ND ( kWh/god ) =",0," - ГОДИШЊА ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЈА ПОСЛЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА",{"$nulls":21},5,170.43,86.28,112.9,55.69,106.325]
[null,0," - УШТЕДА ПОТРЕБНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПОСЛЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА",{"$nulls":6},"Орјентација","Средње суме сунчевог зрачења (kWh/m2)",{"$nulls":13},6,181.23,81.43,116.78,56.88,109.07999999999998]
[null,0," - степен корисности постојећег постројења",{"$nulls":6},"ХОР",42.75,60.35,103.86,133.65,170.43,181.23,192.83,170.43,127.58,88.94,45.5,33.87,null,null,7,192.83,90.31,125.22,58.27,116.6575]
["QW,DEL ( kWh/god ) =",0," - ГОДИШЊА ИСПОРУЧЕНА ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ПТВ",{"$nulls":6},"J",64.25,76.98,96.43,86.73,86.28,81.43,90.31,99.43,107.38,109.22,66.52,52.8,null,null,8,170.43,99.43,114.37,52.83,109.265]
["QW,DEL ( kWh/god ) =",0," - ГОДИШЊА ИСПОРУЧЕНА ЕНЕРГИЈА ПОСЛЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА",{"$nulls":6},"I, Z",32.57,55.35,79.8,96.05,112.9,116.78,125.22,114.37,91.32,67.21,34.67,25.53,null,null,9,127.58,107.38,91.32,38.78,91.26499999999999]
[null,0," - УШТЕДА ИСПОРУЧЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПОСЛЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА",{"$nulls":6},"S",17.42,22.38,36.04,44.64,55.69,56.88,58.27,52.83,38.78,29.16,17.93,14.31,null,null,10,88.94,109.22,67.21,29.16,73.63250000000001]
[null,0," - фактор претварања примарне енергије",{"$nulls":6},"Просек",39.2475,53.765,79.03250000000001,90.2675,106.325,109.07999999999998,116.6575,109.265,91.26499999999999,73.63250000000001,41.155,31.627499999999998,null,null,11,45.5,66.52,34.67,17.93,41.155]
["QH,PR ( kWh/god ) =",0," - ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА  ПРЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА",{"$nulls":21},12,33.87,52.8,25.53,14.31,31.627499999999998]
["QH,PR ( kWh/god ) =",0," - ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА  ПОСЛЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА",{"$nulls":21},"Zima",398,455,310,145,145]
["QH ( kWh/god ) =",0," - УШТЕДА ПРИМАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ"]
[null,0," - цена једног kWh за припрему ПТВ ( дин./kWh )"]
[null,0," - ЦЕНА ЕНЕРГИЈЕ  ПОСТОЈЕЋЕГ СИСТЕМА ЗА ПТВ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ( дин. ) "]
[null,0," - ЦЕНА ЕНЕРГИЈЕ  СИСТЕМА ЗА ПТВ ПОСЛЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ( дин. ) "]
[null,0," - УШТЕДА ( дин. ) "]
[null,0," - ГОДИШЊА ЕМИСИЈА CO2 НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ПРЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА( kg )"]
[null,0," - ГОДИШЊА ЕМИСИЈА CO2 НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ПОСЛЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА( kg )"]
[null,0," - СМАЊЕЊЕ ГОДИШЊЕ ЕМИСИЈА CO2 ( kg )"]
["QH ( kWh/god ) =",0," - КОЛИЧИНА ПРИМАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕБАЧЕНА НА ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ"]
[]
[]
[]
[null,"МЕРА 9) - уградња соларних панела за производњу електричне енергије"]
[{"$nulls":9},"Специфична годишња производња ФН система на кровним површинама",{"$nulls":5},"Специфична годишња производња фотонапонских система на конструкцијама на тлу"]
[null,false," - извршена уградња соларних колектора",{"$nulls":6},"Брoj рeгиoнa","Регион","(MWh/MWp)",null,null,null,"Брoj рeгиoнa","Регион","(MWh/MWp)"]
[null,"ПРОВЕРА УНОСА"," - позиција постављених панела"]
[null,null," - број инсталираних панела",{"$nulls":6},1,"Западнобачка",1.175,null,null,null,1,"Западнобачка",1.412]
[null,0," - јединична снага соларних панела у пику ( kWp / панел )",{"$nulls":6},2,"Севернобачка",1.179,null,null,null,2,"Севернобачка",1.417]
[null,0," - инсталирана снага соларних панела у пику ( kWp )",{"$nulls":6},3,"Севернобанатска",1.178,null,null,null,3,"Севернобанатска",1.416]
[null,{"$error":"#N/A"}," - референтна област",{"$nulls":6},4,"Јужнобачка",1.184,null,null,null,4,"Јужнобачка",1.423]
["PVout ( kWh/god ) =",0," - Специфична годишња производња ФН система (MWh/MWp)",{"$nulls":6},5,"Средњeбанатска",1.185,null,null,null,5,"Средњeбанатска",1.424]
["QW,DEL ( kWh/god ) =",0," - ГОДИШЊА ИСПОРУЧЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА",{"$nulls":6},6,"Сремска",1.177,null,null,null,6,"Сремска",1.413]
["QW,DEL ( kWh/god ) =",0," - ГОДИШЊА ИСПОРУЧЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПОСЛЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА",{"$nulls":6},7,"Јужнобанатска",1.187,null,null,null,7,"Јужнобанатска",1.426]
[null,0," - УШТЕДА ИСПОРУЧЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПОСЛЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА",{"$nulls":6},8,"Мачванска",1.169,null,null,null,8,"Мачванска",1.399]
[null,3.015," - фактор претварања примарне енергије",{"$nulls":6},9,"Београдски",1.186,null,null,null,9,"Београдски",1.418]
["QH,PR ( kWh/god ) =",0," - ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА  ПРЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА",{"$nulls":6},10,"Колубарска",1.162,null,null,null,10,"Колубарска",1.416]
["QH,PR ( kWh/god ) =",0," - ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА  ПОСЛЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА",{"$nulls":6},11,"Подунавска",1.178,null,null,null,11,"Подунавска",1.402]
["QH ( kWh/god ) =",0," - УШТЕДА ПРИМАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ",{"$nulls":6},12,"Браничевска",1.183,null,null,null,12,"Браничевска",1.423]
[null,0," - цена једног kWh електричне енергије ( дин./kWh )",{"$nulls":6},13,"Златиборска",1.228,null,null,null,13,"Златиборска",1.459]
[null,0," - ГОДИШЊА ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ( дин. ) ",{"$nulls":6},14,"Моравичка",1.178,null,null,null,14,"Моравичка",1.411]
[null,0," - ГОДИШЊА ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПОСЛЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ( дин. ) ",{"$nulls":6},15,"Шумадијска",1.182,null,null,null,15,"Шумадијска",1.415]
[null,0," - УШТЕДА ( дин. ) ",{"$nulls":6},16,"Поморавска",1.187,null,null,null,16,"Поморавска",1.426]
[null,0," - ГОДИШЊА ЕМИСИЈА CO2 НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ПРЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА( kg )",{"$nulls":6},17,"Борска",1.227,null,null,null,17,"Борска",1.483]
[null,0," - ГОДИШЊА ЕМИСИЈА CO2 НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ПОСЛЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА( kg )",{"$nulls":6},18,"Рашка",1.196,null,null,null,18,"Рашка",1.412]
[null,0," - СМАЊЕЊЕ ГОДИШЊЕ ЕМИСИЈА CO2 ( kg )",{"$nulls":6},19,"Расинска",1.188,null,null,null,19,"Расинска",1.408]
["QH ( kWh/god ) =",0," - КОЛИЧИНА ПРИМАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕБАЧЕНА НА ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ",{"$nulls":6},20,"Нишавска",1.224,null,null,null,20,"Нишавска",1.472]
[{"$nulls":9},21,"Зајечарска",1.247,null,null,null,21,"Зајечарска",1.479]
[{"$nulls":9},22,"Топличка",1.231,null,null,null,22,"Топличка",1.469]
[{"$nulls":9},23,"Јабланичка",1.22,null,null,null,23,"Јабланичка",1.473]
[{"$nulls":9},24,"Пиротска",1.248,null,null,null,24,"Пиротска",1.494]
[{"$nulls":9},25,"Пчињска",1.268,null,null,null,25,"Пчињска",1.526]
[]
[]
[]
[null,"УОБИЧАЈЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ИЗОЛУЈУ"]
[null,"Спољни зид"]
[null,"Унутрашњи зид ка негрејаном простору"]
[null,"Под на тлу"]
[null,"Под изнад негрејаног простора"]
[null,"Кров изнад грејаног простора"]
[null,"Таваница испод негрејаног простора"]

{"sheet":"USTEDA","index":6,"n_rows":27,"n_cols":13,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[6,3,6,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[null,"ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПОТРЕБНИХ, ИСПОРУЧЕНИХ И ПРИМАРНИХ ГОДИШЊИХ ЕНЕРГИЈА И УШТЕДА ЗА ДОМАЋИНСТВО"]
[]
[null,"УШТЕДА",null,"МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ"]
[null,"ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЈА",null,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
[null,"QH ( kWh/god ) =",0,0,0,0,"/","/","/","/",0,"/"," - УШТЕДА ПОТРЕБНЕ ЕНЕРГИЈЕ"]
[null,"ИСПОРУЧЕНА ЕНЕРГИЈА"]
[null,"QH ( kWh/god ) =",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0," - УШТЕДА ИСПОРУЧЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ"]
[null,"ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА"]
[null,"QH ( kWh/god ) =",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0," - УШТЕДА ПРИМАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ"]
[null,"НОВЧАНА УШТЕДА"]
[null,"RSD/god",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0," - УШТЕДА ( дин. ) "]
[null,"ЕМИСИЈА CO2"]
[null,"kg/god",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0," - СМАЊЕЊЕ ГОДИШЊЕ ЕМИСИЈА CO2 ( kg )"]
[null,"ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ"]
[null,"QH ( kWh/god ) =",0,"/","/","/","/",0,"/","/",0,0," - ПОВЕЋАЊЕ КОЛИЧИНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРОИЗВЕДЕНЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА"]
[null,"СНАГА ИНСТАЛИРАНИХ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА"]
[null,"PH ( kW ) =",0,"/","/","/","/",0,"/","/",0,0," - ПОВЕЋАЊЕ КОЛИЧИНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА"]
[null,"ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ"]
[null,"(РСД)",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0," - ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ"]
[null,"ИНСТАЛИРАНА ОПРЕМА/МАТЕРИЈАЛ",null,"m2","m2","m2","kW","kW","kW","kW","kW","kWp"]
[null,"(m2,kW,kWp)","/",0,0,0,0,0,0,0,0,0," - ИНСТАЛИРАНА ОПРЕМА/МАТЕРИЈАЛ"]
[null,"СПЕЦИФИЧНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ",null,"рсд/m2","рсд/m2","рсд/m2","рсд/kW","рсд/kW","рсд/kW","рсд/kW","рсд/kW","рсд/kWp"]
[null,"(РСД/m2,kW,kWp)","/",0,0,0,0,0,0,0,0,0," - СПЕЦИФИЧНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ"]